**Příloha č.7**

**Technická specifikace** **Tloušť kovací frézka**

**Dodavatel vyplní podbarvená pole.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nabízené zboží (výrobce, tovární značka, typ apod.)** | | |
|  | | |
| **Parametr** | **požadovaná hodnota** | **nabízená hodnota**  splňuje ANO / NE |
| pracovní šířka řezné hlavy | Min. 630 mm |  |
| elektrický zdvih | ANO |  |
| rozpětí výšky tloušťkování | Min. 4–300 mm |  |
| automatické nastavení stolu do zadané pozice | ANO |  |
| jeden vstupní rýhovaný válec dva vytahovací (výstupní) válce - pískovaný | ANO |  |
| podávací stůl | min. 1200 mm |  |
| rýhovaný stůl | ano |  |
| automatické přepínání | hvězda/ trojúhelník |  |
| elektromagnetická brzda | ANO |  |
| plynulá změna rychlosti posuvu | 4 – 19 m/min |  |
| třířadý spirálový frézovací válec s břitovými destičkami (destičky součástí stroje) | ANO |  |
| napětí | 400 V/50Hz |  |
| optická brána – pří pohybu podávacího stolu nesmí na něm ležet materiál (BOZP) | ANO |  |
| záruka na stroj | 24 měsíců |  |
| vyroben dle evropské normy CE |  |  |
| součástí stroje ustavení, montáž a zaškolení obsluhy | ANO |  |

Cena ………………………. Bez DPH ……………………………..včetně DPH