**Příloha č.8**

**Technická specifikace** **Vrtací dlabačka 1**

**Dodavatel vyplní podbarvená pole.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nabízené zboží (výrobce, tovární značka, typ apod.)** | | |
|  | | |
| **Parametr** | **požadovaná hodnota** | **nabízená hodnota**  splňuje ANO / NE |
| minimální výška dlabu od stolu | 155 mm |  |
| možnost upnutí alespoň 170mm dlouhý nástroj | ANO |  |
| napětí | 400 V |  |
| motor | Min. 1,5 kW |  |
| stůl o rozměru | Min. 650 x 400 |  |
| blokace příčného posuvu (stůl/hlavička) | ANO |  |
| upínací průměr | 0 – 20 mm |  |
| upínací excetr min. | min. 1 ks |  |
| frekvenční měnič otáček nástroje v rozmezí | min. 1000 – 3500 ot/min |  |
| otáčení stolu | +/- 45o |  |
| úhlovací pravítko | ANO |  |
| laser pro přesné vrtání | ANO |  |
| podpěry při delších kusech | minimálně 350 mm na každou stranu |  |
| vyroben dle evropské normy CE | ANO |  |
| součástí kolíkovací zařízení s roztečí 16 mm | ANO |  |
| součástí stroje ustavení, montáž a zaškolení obsluhy | ANO |  |
| záruka na stroj | 24 měsíců |  |

Cena ………………………. Bez DPH ……………………………..včetně DPH