**Technická specifikace**

Název akce: **DODÁVKA A MONTÁŽ ZASÍŤOVÁNÍ DVOU EXPOZIC V PAVILONU GORIL**

**V ZOO DVŮR KRÁLOVÉ A.S.**

Předpokládaný termín provádění: srpen/září 2025

Termín dokončení díla: do 8 týdnů od převzetí/podpisu objednávky

Technická specifikace:

- předmětem zakázky je dodávka a montáž zasíťování dvou expozic č. 1 a 2 v pavilonu goril

 viz půdorys 1NP

- zasíťování bude provedeno v rovině pod střešní konstrukcí pavilonu podrobněji viz dokumentace

 v příloze

- předané dílo musí být kompletní, funkční a bez vad bránících užívání

- požadovaný materiál - sítě AISI 316/1.4401, lanko pr. 3 mm, oko W 40 mm

 - lana a pomocný materiál budou z AISI 316/1.4401

- síť v každé expozici musí unést bodově zatížení cca 5x 50kg (šimpanz) bez jejího poškození

- sítě budou zavěšeny na dřevěných vaznících (nosná kce střechy) pomocí závěsů z lan a po obvodu

 bude ke stěně připevněna pomocí lan a ok – viz foto již zasíťované expozice

- veškeré detaily musí být zpracované tak, aby nemohlo dojít k poranění nebo usmrcení zvířat

- v obou expozicích bude v šikmé části sítě proveden vždy jeden uzamykatelný průlez

 o r. 1000x1000mm, který bude mít kci z trubkového rámu a z vnitřního zasíťovaného dílu