**Příloha č. 1 zadávací dokumentace**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 2**

|  |
| --- |
| **Název veřejné zakázky: Dodávka a instalace nemocničních lůžek, matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod - matrace**  **Část veřejné zakázky: 2** |

V souladu s ustanovením § 45 a nást. Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vymezuje níže zadavatel **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnických prostředků.

**Splnění závazných charakteristik a požadavků doloží uchazeč ve své nabídce** s odkazem na příslušnou dokumentaci ke zdravotnickýchm prostředkům a jejich příslušenství, která bude součástí nabídky buď v papírové podobě nebo elektronicky na CD (např. návod na obsluhu zdravotnického prostředku, charakteristika uvedena v odd. str. …, vytištěná příslušná stránka z návodu a současně celý návod na CD apod.).

***AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE vč. kompresoru – 12 ks***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **parametr** | **počet ks** | **ANO/NE** | **hodnota/popis** |
| aktivní antidekubitní matrace pro minimálně III. stupeň dekubitů (velmi vysoké riziko dekubitů) |  |  |  |
| bezvibrační chod kompresoru |  |  |  |
| statický režim |  |  |  |
| rozměr matrace dokonale kopírující tvar a rozměry elektrického lůžka o rozměrech:  rozměry ložné části lůžka 200 x 90 cm |  |  |  |
| nosnost pacienta min. 130 kg | 10 |  |  |
| nosnost pacienta min. 200 kg | 2 |  |  |
| matrace přímo na rošt lůžka |  |  |  |
| CPR ventil |  |  |  |
| transportní režim bez kompresoru až 4 hodiny |  |  |  |
| potah antibakteriální, voděodolný a paropropustný, snímatelný |  |  |  |
| možnost uchycení kompresoru na lůžko |  |  |  |
| hadice chráněné proti poškození |  |  |  |
| alarm v případě výpadku napájení |  |  |  |
| systém vzduchových válců |  |  |  |
| systém střídání tlaků min. 2-1 |  |  |  |
| náhradní kompresor | 1 |  |  |

***pasivní ANTIDEKUBITNÍ MATRACE – 195 ks***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **parametr** | **počet ks** | **ANO/NE** | **hodnota/popis** |
| pasivní antidekubitní matrace pro minimálně II. stupně dekubitů |  |  |  |
| nosnost min. 150 kg | 185 |  |  |
| nosnost min. 200 kg | 10 |  |  |
| rozměr matrace dokonale kopírující tvar a rozměry elektrického lůžka o rozměrech:  rozměry ložné části lůžka: min. 200 x 85 cm |  |  |  |
| výška matrace min. 12 cm |  |  |  |
| jádro ze studené pěny |  |  |  |
| potah pružný, voděodolný, paropropustný s možností praní do 95°C |  |  |  |

***AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE (pro bariatrické lůžko) – 1 ks***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **parametr** | **počet ks** | **ANO/NE** | **hodnota/popis** |
| antidekubitní systém podporující prevenci a léčbu dekubitů IV. stupně dle EPUAP | 1 |  |  |
| nosnost až 450 kg |  |  |  |
| automatické prodloužení či zkrácení matrace v závislosti na délce ložné plochy |  |  |  |
| rozměr matrace dokonale kopírující tvar a rozměry bariatrického lůžka o rozměrech:  rozměry ložné části lůžka: min. 200 x min 100 cm; vnější rozměry max. 108 x 222 cm |  |  |  |
| výška matrace max. 14 cm |  |  |  |
| tříkomorový systém přepouštění tlaku |  |  |  |
| kombinace vzduchové a pěnové matrace – možnost použít jako pasivní matraci s prevencí vzniku dekubitů do II. stupně |  |  |  |
| automatické nastavení tlaku dle váhy pacienta |  |  |  |

**Další podmínky a požadavky:**

V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové a elektronické verzi.

Provedení zaškolení obsluhy včetně vyhotovení zápisu. Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění školení.

Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného zdravotnického prostředku. Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.