**Příloha č. 3.**

**Specifikace předmětu VZ**

Vozík vyroben z chromnikolvé oceli 18/10

Rozměr :(mm): 1100×730×900

Kapacita: 2x10 GN 1/1-40

Přívodní kabel 2 m s vidlicí

4 kolečka 160 mm z toho 2 pevná a 2 otočná s brzdou.

Dvoukřídlé uzamykatelné dveře z boku s těsněním, otevíratelné minimálně do 270°.

Lisované bočnice s bodovými lištami

trubkové madlo

5 vyjímatelných polic o jednotlivé nosnosti 25kg.

Statické vyhřívání topnými tělesy.

Odkládací zásuvka.

Samostatný regulovatelný termostat pro každou komoru

Napájení vozíku 230 V~50 Hz

Příkon (kW): 1,4

Hmotnost (kg): 95

Nosnost (kg): 150