Všechny barvy RAL uvedené níže jsou pouze orientační a podléhají vzorkování ze strany investora

**L01**

studentská lavice - 2 místná, rozměr 1300x500 mm, velikost XL

Pevná pracovní plocha, výškově nenastavitelná. Konstrukce je z plochooválných a tunelových ocelových profilů. Standardně jsou tyto stoly dodávány s pracovní plochou z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 22 mm s 2 mm ABS hranou. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7035.

Vybavení pevnou odkládací plochou a háčky na zavěšení školní brašny.

Barva konstrukce RAL 9006, dekor desek buk světlý.



Ilustrační foto

**L02**

**Stůl učitelský –** délka 1300mm, hloubku stolu přizpůsobit navazující gastro technologii

**Je vyráběn z plochooválných a tunelových ocelových profilů**. Standardně jsou tyto stoly dodávány s pracovní plochou z oboustranně laminované 22 mm dřevotřískové desky s 2 mm ABS hranou. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7040.

odkládací prostor: vpravo – pevný čtyřzásuvkový kontejner, centrální zámek, horní zásuvka s plastovou vložkou na psací potřeby

Barva konstrukce RAL 9006, dekor desek buk světlý.



Ilustrační foto

**L03**

**Kancelářský stůl –** rozměr 1250x800 mm

**Je vyráběn z plochooválných a tunelových ocelových profilů**. Standardně jsou tyto stoly dodávány s pracovní plochou z oboustranně laminované 22 mm dřevotřískové desky s 2 mm ABS hranou. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7040.

odkládací prostor: vlevo – pevný čtyřzásuvkový kontejner, centrální zámek, horní zásuvka s plastovou vložkou na psací potřeby

Barva konstrukce RAL 9006, dekor desek buk světlý.



Ilustrační foto

**L04**

**Stůl počítačový 75×80 cm. Z oboustranně laminované dřevotřískové desky** tloušťky 19 mm, uzamykatelný kabelový kanál, vysouvací plocha pro klávesnici. Hrany ABS 2 mm.

Prostor pro PC umístěn vlevo.

dekor desek buk světlý.



Ilustrační foto

**L05**

studentská lavice výškově stavitelná - 2 místná, rozměr 1300x500 mm, velikost XL

Pevná pracovní plocha, výškově nastavitelná. Konstrukce je z plochooválných a tunelových ocelových profilů. Standardně jsou tyto stoly dodávány s pracovní plochou z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 22 mm s 2 mm ABS hranou. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7035.

Vybavení pevnou odkládací plochou a háčky na zavěšení školní brašny.

Barva konstrukce RAL 9006, dekor desek buk světlý.



Ilustrační foto

**Ž01**

**Stohovatelné žákovské židle výškově nenastavitelné** vyráběné z plochooválných ocelových profilů.

Sedáky a opěráky jsou z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem. Sedák standardně vpředu s kolenním ohybem (O). Opěráky s 3D-ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7035.

Velikost XL

Barva konstrukce RAL 9006, dekor desek buk světlý.



Ilustrační foto

**Ž02**

**Stohovatelná učitelská židle výškově nenastavitelné** vyráběné z plochooválných ocelových profilů.

Sedáky a opěráky jsou čalouněné. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7035.

Velikost XL

Barva konstrukce RAL 9006, čalouněné prvky černé



Ilustrační foto

**Ž03**

**Kancelářská židle se síťovaným opěrákem**

Kancelářská židle otočná. Je vybavena synchronní mechanikou s blokací ve zvolené pozici. Pohodlný čalouněný sedák. Opěrák jě čalouněn prodyšnou síťovinou v černé barvě, plynový píst, moderní černý kříž a kolečka vhodná i na tvrdé povrchy.



Ilustrační foto

**Ž04**

**Stohovatelné žákovské židle výškově nastavitelné** vyráběné z plochooválných ocelových profilů.

Sedáky a opěráky jsou z tvarované bukové překližky v přírodním provedení, lakované polyuretanovým lakem. Sedák standardně vpředu s kolenním ohybem (O). Opěráky s 3D-ohybem pro správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky standardně v barvě šedé RAL 7035.

Velikost XL

Barva konstrukce RAL 9006, dekor desek buk světlý.



Ilustrační foto

**Ž05**

**Židle do denní místnosti**

**Kovová konstrukce chromová. Sedák i opěrák z bukové překližky, barva buk**

**Sedák vpředu s kolenním ohybem. Stohovatelná. Min. nosnost 110kg**



Ilustrační foto

**J01**

Jídelní set – stůl 1200x800 mm + 4ks židlí

**Pracovní plochy jsou z dřevotřískových desek tloušťky 25 mm**, oboustranně potažené vysokotlakým laminátem (HPL) a opatřené 5 mm ABS hranou. Konstrukce ze silnostěnných ocelových trubek je řešena tak, že tyto stoly jsou stabilní bez kotvení do podlahy.

dekor buk světlý, ral konstrukce 9006

Židle –nosná konstrukce eloxovaný hliník. Plastový sedák s opěrákem šedý.



Ilustrační foto

**J02**

**Stůl do denní místnosti**

**Kovová konstrukce, barva modrá. Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl. min 25mm s ABS hranou, barva buk. Rektifikační koncovky. Rozměr 80x80cm**



Ilustrační foto

**T01**

Pojízdná magnetická tabule bílá 150x100 cm

Pojízdná tabule sloučí praktické vlastnosti magnetické popisovatelné tabule a flipchartu. Povrch tabule je z bílého lakovaného plechu, tl. 0,50 mm.  Rám tabule je z eloxovaného hliníku s rohovými spojkami z PVC. Tabule je oboustranná. Podvozek je tvořen ocelovou konstrukcí lakovanou práškovým lakem. Rám tabule je vůči podvozku fixován rychloupínačem. Odkládací lišta v šíři tabule.



Ilustrační foto

**K01**

Kuchyňská linka 209 – nepohledový korpus lamino bílé, čela dvířek a všechny pohledové plochy korpusu lamino dekor buk světlý, hrany ABS, madla dvířek a šuplíků matný hliník. Pracovní plocha umakart světle šedý s vloženým nákližkem multiplex – namáháno vlhkostí – umakart přetažen přes hranu. Dolištování ke stěně systémovou lištou. Nad lednicí pracovní deska vynesená přes konzoly.

Ve skříňkách přestavitelné police na kovové kolíky (lamino dekor buk světlý), hrany ABS.

Šuplíky vybaveny zpomalovacím dovíracím mechanismem.

Dodávka včetně dřezu 290x400/200, tl. materiálu 1,0 mm, s jednopákovou, jednootvorovou dřezovou baterií, zásuvky na odpad z kávovaru a koše na odpad.

Lamino sokl výšky 100 mm s těsnící lištou.

Spotřebiče nejsou dodávkou linky. Nutná koordinace s profesí gastro.



**K02**

Bar 101 -1 – čela dvířek a všechny pohledové plochy korpusu lamino dekor buk světlý, hrany ABS, madla dvířek a šuplíků matný hliník. Pracovní plocha - nerezová deska s prolisem a zabudovaným dřezem 400x400/250, s jednopákovou, jednootvorovou dřezovou baterií, odkapní vaničkou s ostřikem pod výčepní hlavou, výřez pro vaničku chladího stolu, tl. materiálu 1,0 mm.

Dolištování ke stěně systémovou lištou.

Ve skříňkách přestavitelné police na kovové kolíky (lamino dekor buk světlý), hrany ABS.

Šuplíky vybaveny zpomalovacím dovíracím mechanismem.

Lamino sokl výšky 100 mm s těsnící lištou.

Spotřebiče nejsou dodávkou linky. Nutná koordinace s profesí gastro.



**K03**

Bar 101 -2 – čela dvířek a všechny pohledové plochy korpusu lamino dekor buk světlý, hrany ABS, madla dvířek a šuplíků matný hliník.

Pracovní plocha - nerezová deska s prolisem a zabudovaným dřezem 290x400/250, s jednopákovou, jednootvorovou dřezovou baterií, tl. materiálu 1,0 mm, kruhového dřezu pr. 375 mm, hl. 250, tl. materiálu 1,0 mm, s jednopákovou, jednootvorovou dřezovou baterií

Ve skříňkách přestavitelné police na kovové kolíky (lamino dekor buk světlý), hrany ABS.

Šuplíky vybaveny zpomalovacím dovíracím mechanismem.

Dodávka včetně zásuvky na odpad z kávovaru a koše na odpad

Lamino sokl výšky 100 mm s těsnící lištou.

Spotřebiče nejsou dodávkou linky. Nutná koordinace s profesí gastro.



**K04**

Prodejní pult 17A – čela dvířek a všechny pohledové plochy korpusu lamino dekor buk světlý, hrany ABS, madla dvířek a šuplíků matný hliník. Pracovní plocha umakart světle šedý s vloženým nákližkem multiplex – namáháno vlhkostí – umakart přetažen přes hranu. Dolištování ke stěně systémovou lištou.

Ve skříňkách přestavitelné police na kovové kolíky (lamino dekor buk světlý), hrany ABS.

Šuplíky vybaveny zpomalovacím dovíracím mechanismem.

Dodávka včetně koše na odpad

Lamino sokl výšky 100 mm s těsnící lištou.

Spotřebiče nejsou dodávkou linky. Nutná koordinace s profesí gastro.



**S01**

skříň dvoudvéřová (šxhlxv) dle výpisux600x2000 mm, z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm, záda pevná. dveře s po obvodě nalepenou hranou abs o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem r2 mm, zavěšeny na niklovaných samodivíracích závěsech odnímatelných bez šroubování, úchytky na dveřích skříně kovové, znemožňující zachytávání oděvů. hrany korpusu skříně z materiálu ab 0,5 mm. uvnitř skříně 4 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí. skříň vybavena lamino soklem s těsnící lištou.

dekor desek buk světlý.

**S02**

skříň s policemi uzamykatelná dvoudvéřová (šxhlxv) 1200x500x2000 mm, z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm, záda pevná. dveře uzamykatelné s po obvodě nalepenou hranou abs o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem r2 mm, zavěšeny na niklovaných samodivíracích závěsech odnímatelných bez šroubování, úchytky na dveřích skříně kovové, znemožňující zachytávání oděvů. hrany korpusu skříně z materiálu ab 0,5 mm. uvnitř skříně 6 stavitelných polic s podpěrkami proti vysunutí. skříň vybavena lamino soklem s těsnící lištou.

dekor desek buk světlý.

**S03**

prosklená skříň dvoudvéřová (šxhlxv) 1100x450x2000 mm, z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm, záda pevná. dveře celoprosklené, zavěšeny na niklovaných samodivíracích závěsech odnímatelných bez šroubování, úchytky na dveřích kovové, znemožňující zachytávání oděvů. hrany korpusu skříně z materiálu ab 0,5 mm. uvnitř skříně 4 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí. skříň vybavena lamino soklem s těsnící lištou.

dekor desek buk světlý.

**S04**

Police z laminovaných dřevotřískových desek tl. 22 mm, hrany ABS, uchycení pomocí ocelových konzol do stěny (eloxovaná vypalovací prášková barva šedá)

2360x450 mm

dekor buk světlý

**Š01**

**Skřínky do šatny**

* Celokovová konstrukce na soklu, šedá barva, barvy dvířek různé
* Rozměr 30/50/180
* 2-plášťová dvířka s větracími otvory a výztuhou
* Skříň se spodní a horní větrací mřížkou
* Uzamykání dveří bezpečnostním otočným uzávěrem na visací zámek
* Bezpečnostní=Otočný uzávěr odolný proti násilnému protočení
* Vnitřní vybavení: odkládací police vrchní, tyčka na ramínka, 3 háčky na oděvy
* Možnost v provedení maximálně 2-skříněk

**Š02**

**Lavice do šatny**

* Celokovová konstrukce – jeklové provedení, barva modrá
* Rozměr 35/120 (š./d.)
* Provedení bez opěrky
* Sedací plocha osazená lakovaným masivním dřevem



Ilustrační foto