**Technická specifikace poptávaného zařízení**

|  |
| --- |
| **Přístrojová lymfodrenáž (2ks)** |
| **Účel použití: Přístrojová lymfodrenáž je založena na přerušované kompresi končetiny a vytváření tlakové vlny, která podpoří jak lymfatický, tak žilní systém.****Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína** |
| **Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry** | **Účastníkem nabízená hodnota** |
| Přístroj fungující na principu řízené změny tlaku v jednotlivých komorách  |  |
| Min. 12-ti kanálová lymfodrenáž pro 7-24 komorové návleky |  |
| Minimální programové vybavení přístroje: |  |
| Možnost nastavení doby aplikace |  |
| Lokální drenáž |  |
| Volba tlakového gradientu mezi jednotlivými komorami  |  |
| Přednastavená sekvence programů  |  |
| Nastavení tlaku v min. rozsahu od 20 do 70 mmHg |  |
| Komorový návlek na dolní končetinu |  |
| Komorové návleky na dolní končetiny („kalhoty“)  |  |
| Komorový návlek na horní končetinu (rameno + podpaží)  |  |
| Pojízdný stolek s úložným prostorem, kolečky a brzdami |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů **uvedením hodnoty** parametru, u ostatních slovem **splňuje,** **zároveň uvede odkaz** na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně **přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).**

**Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů shora uvedeného zařízení je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.**