**Změny oproti projektové dokumentaci:**

1.) Okna vyměněná v rámci akce **Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov**, již se nebudou při realizaci projektu Snížení EN nemocnice Broumov měnit.

O21 - 1300x2300 mm 3 ks

D04 - 1500x3150 mm 1 ks

O20 - 900x1200 mm 3 ks

D05 - 1950x3150 mm 1 ks

O23 - 1600x2300 mm 1 ks

O20 - 900x1200 mm 1 ks

O15 - 600x1200 mm 1 ks


O30 - 1200x2300 mm 2 ks

2.) Změny zateplení stropní konstrukce volně kladenými rohožemi ve 3NP .

**červeně vyznačená plocha 52,6 m2** – **nebude se zateplovat**, v rámci veřejné zakázky Stavební úpravy NIP nemocnice Broumovse v těchto prostorech zhotovila nová skladba podlahy pro strojovnu vzduchotechniky, včetně osazení VZT jednotek.

**žlutě vyznačená plocha 72,7 m2** - vyvýšená podlaha na ocelových I-nosníkách 200, tzn., že mezi touto podlahou a stropní konstrukcí je vzduchová mezera, která **se dá zateplit volně položenými rohožemi izolace** **v tl. 200 mm**

**modře vyznačená plocha** – bude se zateplovat dle projektu **volně položenými rohožemi izolace** **v tl. 300 mm**



**VEŠKERÉ ZMĚNY POPSANÉ VÝŠE JSOU SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PRACEMI ODEČTENY V ROZPOČTU BROUMOV - ONN Broumov-snížení EN-změny oproti PD**

3.) Změna prostupu součinitele tepla u střešních oken.

**Nyní požadovaný součinitel prostupu tepla střešních oken je Uw=1,1W/m2K**

**TATO ZMĚNA NA POŽADOVANÝ SOUČINITEL TEPLA JE DOPLNĚNA V POPISU PŘEDMĚTNÉ POLOŽKY STŘEŠNÍCH OKEN V ROZPOČTU BROUMOV - ONN Broumov-snížení EN-změny oproti PD**