Konstrukce zpevněné plochy – živičná konstrukce 1534 m2

Konstrukce zpevněné plochy – pojízdná dlažba 278 m2

Konstrukce zpevněné plochy – pochozí dlažba 73 m2

Konstrukce zpevněné plochy – pochozí dlažba (reliéfní kontrastní dlažba) 3 m2

Okapový chodník 63 m2

Ohumusování a zatravnění 1360 m2

Betonová příkopová tvarovka 590/300/158 75 bm

Betonový obrubník ABO 1000/150/250 556 bm

Betonový obrubník ABO 500/80/250 12 bm

Betonová předlažba 500/250/80 25 bm

Jednořádek z kostek 10x10cm 499 bm

Drenážní trubka PE DN 100 316 bm

Asfaltová zálivka 550 bm

Uliční vpusť 9 ks

Liniový odvodňovač 2x 6 bm

Bilance:

Bourání živice (0,2m) 324 m3

Bourání betonových konstrukcí 20 m3

Bourání podsypu 486 m3

Výkop 800 m3

Zpětný násyp 140 m3

Ohumusování a zatravnění 136 m3

IO 03 – Sadové úpravy

Kácení 9ks stromů

Z důvodu kácení zeleně v areálu nemocnice bude provedena náhradní výsadba. Pro potřeby projektu je uvažováno s výsadbou 2ks Fagus sylvatica, 2ks Carpinus betulas, 2ks Tilia platyphylla.