**Technická specifikace**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **Nákladní výtah – Mladé Buky 5/6** |
| Zadavatel | Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, IČO 69174415, se sídlem Školní 101, 541 01 Trutnov |
| Druh řízení | výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky |

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepších parametrů.

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brýle pro virtuální realitu II – požadované parametry | | |
| Výrobce a model výtahu | | [vyplní dodavatel] |
| Parametr | **Požadavek** | **Parametr nabízeného plnění** |
| Nosnost výtahu | Min. 1 000 kg | [vyplní dodavatel – konkrétní parametr] |
| Počet stanic | 3 | [vyplní dodavatel – konkrétní parametr]] |
| Počet nástupišť | 4 | [vyplní dodavatel – konkrétní parametr]] |
| Šachetní dveře | Nové, dvoukřídlé ruční | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |
| Elektroinstalace | Mikroprocesorový rozvaděč závěsného typu s frekvenční regulací motoru | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |
| Výtahový stroj | Nový, převodový | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |
| Normy | ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-50, ČSN EN 81-80 | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |
| Zajištění kabinových dveří | Světelná celoplošná závora | [vyplní dodavatel – může se uvést pouze ANO] |