**Informace o pracovišti a rizicích včetně opatření**

**v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.**

|  |  |
| --- | --- |
| **RIZIKA** | **OPATŘENÍ** |
|  | |
| **Nehody vozidel na komunikacích** – sjetí vozidla mimo komunikaci, náraz vozidla do překážky, dopravní nehoda | - při vjezdu do areálu se řídit pokyny ostrahy nebo vedoucího pracovníka  - používání OOPP s retroreflexní úpravou s vysokou viditelností – minimálně výstražná vesta  - obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou odbornou a zdravotní způsobilostí  - používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu  - označit vozidla v souladu s platnými předpisy bezpečnostním značením  - dodržovat dopravní předpisy |
| **Zranění osob na komunikacích** | - dodržovat dopravní předpisy  - obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou odbornou a zdravotní způsobilostí  - používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu  - označit vozidla v souladu s platnými předpisy bezpečnostním značením |
| **Přejetí, sražení automobilem** (osobní, nákladní, speciální vozidla), v areálu firmy a na příjezdové komunikaci | - účel vjezdu do areálu nahlásit na vrátnici, příp. vedoucímu cestmistrovi a řídit se jejich pokyny  - při jízdě v areálu se řídit bezpečnostními pokyny umístěnými na vjezdu do areálu a umístěnými dopravními značkami  - při pobytu v areálu používat vyznačené nebo určené komunikace, dávat zvláštní pozornost na možný pohyb vozidel  - respektovat dopravní značení |
| **Zranění způsobená vstupem do vnitřních pracovních prostor** – zavalení, možné poškození zdraví chemickými látkami (poleptáním, nadýcháním, apod.), zavalení regálem, spadlým materiálem z regálů, zranění končetin, trupu, příp. celého těla neoprávněným spouštěním strojů | - zákaz vstupu do všech prostor bez souhlasu pověřeného pracovníka  - zákaz používání jakéhokoliv strojního zařízení, dopravních prostředků a dalších zařízení |
| **Kolize osob s dopravním prostředkem v případě vystoupení z vozidla** | - používání signálního ochranného oděvu, příp. výstražné vesty  - před vystoupením se přesvědčit, že osoba nebude ohrožena jiným vozidlem  - v případě nutnosti vzdálit se od vozidla musí řidič před opuštěním zastavit motory pohonu a zajistit je proti nepovolanému spuštění a proti rozjetí  - vozidlo je možno odstavit pouze tam, kde nevytváří žádnou překážku  - není-li možno odstavit vozidlo, aby nepřekáželo, je nutno jej dostatečně označit výstražným značením – výstražný trojúhelník, signální pásky, výstražné (příp. přerušované) světelné návěstí |
| **dopravní nehoda** | - řízení vozidla je dovolena jen osobám vlastnícím platné řidičské oprávnění pro daný druh vozidla a se zdravotní způsobilostí  - zákaz nastupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek na pracoviště a řídit nebo jinak obsluhovat dopravní prostředky  - dodržovat předpisy pro provoz na silničních komunikacích  - přizpůsobit rychlost vozidla stavu komunikací, dopravní situaci, počasí a podmínkám stanoveným v návodu k obsluze dopravního prostředku  - bezpečnostní značení vozidel udržovat čitelné  - udržovat vozidla v dobrém technickém stavu  - nepřepravovat ve vozidle žádné osoby, které k tomu nemají oprávnění  - nevozit v kabině vozidla předměty, které nesouvisí s jeho provozem, ostatní předměty mít řádně uložené tak, aby nepřekážely v řízení a nemohly ohrozit osádku  - v případě nutnosti vzdálit se od vozidla musí řidič před opuštěním zastavit motory pohonu a zajistit je proti nepovolanému spuštění a proti rozjetí  - vozidlo je možno odstavit pouze tam, kde nevytváří žádnou překážku  - ne-li možno odstavit vozidlo, aby nepřekáželo, je nutno jej dostatečně označit výstražným značením – výstražný trojúhelník, signální pásky, výstražné (příp. přerušované) světelné návěstí |
| **uvolnění nástaveb a přídavných zařízení a zranění osob, způsobení dopravní nehody** | - upevnění nástavby a připojení přídavných zařízení provádět dle návodu k obsluze a údržbě  - nepřekračovat maximální dovolenou rychlost vozidla danou návodem k obsluze  - při předávání vozidla dalšímu řidiči se vždy přesvědčit o stavu vozidla a nástaveb a přídavných zařízení  - u strojů s rychloupínacím zařízením pro připojení a odpojení pracovního zařízení, kde zařízení není jednoznačně vidět z místa řidiče (z důvodu konstrukce stroje, znečištění, apod.) je nutno, aby řidič bezprostředně zkontroloval spojení přídavného zařízení s nosičem  - během kontroly se nesmí žádné další osoby zdržovat v nebezpečném prostoru |
| **zranění osob při couvání stroje (obsluha, řidič, účastníci provozu na pozemních komunikacích, apod.)** | - osoba, která zajišťuje couvání, musí používat bezpečné předem domluvené signály, musí být dobře viditelná (např. Reflexní oděv, vesta, za tmy musí být vybavena svítilnou, apod.), musí být v zorném poli řidiče  - osoba zajišťující couvání nesmí být během této činnosti zaměstnána jinými pracemi |
| **zranění obsluhy při nastupování nebo vystupování** | - k nastupování nebo sestupování používat pouze stupátka nebo plochu k tomu určenou |

Zpracoval: Miloslav Tocháček, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik č. osv. ROVS/1714/PRE/2011