|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Ochranný obklad stěn do v. 1,2 m, délka 23,4 m** | | deskový materál tl. 2 mm, odolný proti poškrábání a nárazům, povrch v dekoru dřeva, včetně rohů | | požární vlastnosti materiálu minimálně B-s1, d0 a lepší | | neporézní materiál s chemickou odolností | | dodávka včetně nárazového madla ve výšce úchopu | |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Úklidová kovová skříň - 1800 x 600 x 500** |
| Stabilní ocelová konstrukce s dvoukřídlými dveřmi. Skříň uzamykatelná tříbodovým cylindrickým zámkem.  Dveře hladké, cirkulace vzduchu zajištěna perforací v zadní stěně. Povrchová úprava práškovým lakem,  korpus skříně šedý RAL 7035, dveře vbarvě modré.  Vnitřní uspořádání: čtyři pevné police v levé části, pravá volná část s úchytem na smeták |
| včetně úklidového vozíku se 2 košíky, včetně vybavení ( tyč, mop) |

|  |
| --- |
| **Ochranný obklad stěn do v. 1,2 m, délka 16,0 m** |
| * deskový materál tl. 2 mm, odolný proti poškrábání a nárazům, povrch v dekoru dřeva, **včetně rohů** |
| * požární vlastnosti materiálu minimálně B-s1, d0 a lepší |
| * neporézní materiál s chemickou odolností |
| **dodávka včetně nárazového madla ve výšce úchopu** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

PC sestava - minimální parametry: Základní deska: 1 Ks MSI H110M ECO / IntelH110 / LGA1151 / DDR4 / ATX; Procesor: 1 Ks INTEL Core i3-6100 3,7GHz, 3MB,socket 1151, BOX; Operační paměť: 1 Ks RAM 8GB 2133MHz DDR4 Non-ECC CL14 DIMM HyperX FURY Black Serieskit 2 x 4GB; Pevný disk HDD 1: 1 Ks 1TB HDD / ST1000DM003/ SATA600/ Interní 3,5"/ 7200RPM/ 64 MB 3R; Grafická karta: 1 Ks MSI N750Ti TF 2GD5/OC Gaming PCI-E/ 2GB GDDR5/ DVI/ HDMI; DVD-RW mechanika: 1 Ks LG DVD±R/±RW/RAM, GH24NS 24x SATA, M-disc; Čtečka paměť. karet: 1 Ks OEM čtečka karet interní All in 1/ Micro SDHC/ XD/ USB; Zdroj ATX: 1 Ks zdroj 500W SS-500ET T3/ 12cm fan/ PFC/ 80PLUS; Klávesnice: 1 Ks Drátová/ USB/ CZ+SK layout; Operační systém: 1 Ks MS WINDOWS 10 Professional - (64bit); myš: optická 1000dpi, kabelová, univerzální ergonomie – vhodná i pro leváky, do 200g; monitor FullHD: využívá technologii soft blue LED, Typ panelu: IPS-ADS, Úhlopříčka: 22", Poměr stran: 16:9, Rozlišení: 1920 x 1080, Kontrastní poměr: 1000:1, Doba odezvy: 5 ms, rozhraní: 1 x HDMI, 1 x, VGA, 1 x DVI-D, audio výstup; záruka na celou sestavu: 36 měsíců

|  |
| --- |
| **Skříň policová na šanony dvéřová 1800 x 800 mm, hl. 400 mm** |
| * kancelářská policová skříň dvéřová, tl. samostatných polic je 25 mm s nosností 80 kg |
| * konstrukce z desek tl. 25 mm hrany pomocí ABS 2 m |
| * tiché zavírání dveří |
| * výškově stavitelné police |
| * materiál: lamino v dekoru dřeva * 4A – horní a dolní dvířka, uprostřed odkládací plocha * 4B – nastavitelné police |

|  |
| --- |
| **Skříň policová dvéřová – 1200 x 800, hl. 400 mm** |
| * kancelářská policová skříň dvéřová, tl. samostatných polic je 25 mm s nosností 80 kg |
| * konstrukce z desek tl. 25 mm hrany pomocí ABS 2 m |
| * tiché zavírání dveří |
| * výškově stavitelné police |
| * materiál: lamino v dekoru dřeva * v dolní části skříňka s policí, nad ní odkládací plocha * 1x jednocestný zámek (2 klíče) |

|  |
| --- |
| **Kuchyňská linka v délce 2400 mm** |
| * kuchyňská linka se spodními a horními skříňkami, včetně pracovní desky , |
| linka vybavena nerezovým jednoprostorovým dřezem s odkapávačem   * materiál: lamino s dekorem dřeva |
| * **volně stojící lednice kombinovaná s mrazákem pod pracovní desku, spotřebič A++** |

|  |
| --- |
| **Jednoduchý psací/jídelní stůl - 1600 x 800 x 750 mm** |
|         dřevěná deska, nohy v rozích, masivní provedení |
|        materiál: lamino s dekorem dřeva dle ostatního nábytku |

|  |
| --- |
| **Sestava pohovky a křesla** |
|         barevné provedení dle investora |
|  |
|  |
| **Psací stůl pod PC včetně uzamykatelného kontejneru** |
| * rozměr 1400x800, výška 750 mm * materiál: lamino s dekorem dřeva, hrana ABS tl. 2 mm * pracovní deska stolu o tloušťce 25 mm * uzamykatelný mobilní kontejner se 4 zásuvkami, kování: plnovýsuv * PC box   **Kancelářská kolečková židle**   * čalouněná s výškovým nastavením a klobouvou opěrkou * pevné plastové područky, opěrák čalouněný síťovinou, barva dle investora |
|  |
| **Přídavný jednací stůl s obloukem - 1600 x 800 x 750 mm** |
|  |
| * rozměr: 1600x800x750 * pracovní deska stolu o tloušťce 25 mm, ABS hrana tl.2 mm * materiál: lamino s dekorem dřeva  |  | | --- | | **Židle** | | * robustní svařovaná ocelová konstrukce chromovaná, nosnost min.120 kg | | * polstrovaný sedák a opěrák, plastové područky, černé * barva čalounění dle investora |  |  | | --- | | **Skříň policová na šanony dvéřová 1800 x 800 mm, hl. 400 mm** | | * kancelářská policová skříň dvéřová, tl. samostatných polic je 25 mm s nsností 80 kg | | * konstrukce z desek tl. 25 mm hrany pomocí ABS 2 | | * tiché zavírání dveří | | * výškově stavitelné police | | * materiál: lamino v dekoru dřeva * 8A – horní a dolní dvířka, uprostřed odkládací plocha * 8B – nastavitelné police * 1x jednocestný zámek (2 klíče) |  |  | | --- | | **Vestavěná skříň délky 1 000 mm** | | z desky LTD tl. 18 mm, hrany ABS v barvě lamina, provedení v dekoru dřeva | | hloubka 600 mm, posuvné dveře | | nastavitelné police, dvířka uzamykatelná | | **Kuchyňská linka v délce 1000 mm** | | * kuchyňská linka se spodními a horními skříňkami, v dekoru dřeva, včetně pracovní desky | | * linka vybavena nerezovým jednoprostorovým dřezem bez odkapávače * hloubka spodních skříněk 600 mm, hloubka horních skříněk 320 mm | |
| **Šatní skříň 600x1200 mm, v. 1800 mm**   * dvoudveřová, horní police, šatní tyč * materiál: lamino v dekoru dřeva |
| **Konferenční stolek - 800 x 800 mm, včetně 2 ks křesel** |
| * stolek z DTD + lamino v dekoru dřeva |
| * křesla postrovaná s opěrkami |

|  |
| --- |
| **Policový regál - celková délka 2800 mm, výška 1800 mm hl. 600 mm, nosnost police 100 kg** |
| * ocelová konstrukce s povrchovou úpravou práškovou barvou |
| * zásuvné police z MDF desky laminované |

|  |
| --- |
| **Kuchyňská linka v délce 1800 mm** |
| * kuchyňská linka se spodními a horními skříňkami * materiál: lamino s dekorem dřeva, včetně pracovní desky |
| * linka vybavena nerezovým jednoprostorovým dřezem s odkapáváním |

|  |
| --- |
| **Věšáková stěna - 800 x 1500** |
| * z desky DTD tl. 18 mm, hrany ABS tl.2 mm, lamina s dekorem dřeva |
| * 4 ks věšáků |

|  |
| --- |
| **Kancelářský stůl rovný 1600 x800, v. 720 mm** |
| * klasická kovová podnož se čtyřmi nohami, deska DTD + lamino tl.25 mm, hrany ABS tl.2 mm |
| * možnost rektifikace stolu |
| * možnost posazení ze všech stran |

|  |
| --- |
| **Židle k pracovnímu stolu - omyvatelná, v barevném provedení** |
| * barevné provedení dle investora , kovová konstrukce * sedák a opěrák plast nebo překližka |

|  |
| --- |
| **Konferenční stolek - 1200 x 800 mm, výška 470 mm** |
|         dřevěná deska, DTD + lamino v dekoru dřeva, hrana ABS tl.2 mm |
|         kovové nebo dřevěné nohy |

|  |
| --- |
| **Sestava pohovky a křesla** |
|         barevné provedení dle investora |
|         sestava 1 x dvojsedák a 2 x křeslo |
|         povrch snadno udržovatelný a odolný proti otěru |
|         moderní provedení,snadné vstávání |

|  |
| --- |
| **Ochranný obklad stěn do v. 1,2 m, délka 28,4 m** |
| * deskový materiál tl. 2 mm, odolný proti poškrábání a nárazům, povrch v dekoru dřeva, včetně rohů |
| * požární vlastnosti materiálu minimálně B-s1, d0 a lepší |
| * neporézní materiál s chemickou odolností |
| **dodávka včetně nárazového madla ve výšce úchopu** |

|  |
| --- |
| **Šatní skříň a skříň na boty** |
| * šatní skříň 900x600, v. 1800, dvoudvéřová, šatní tyč |
| * skříň na boty, 900x400, v.1800, dvoudvéřová, 5x nastavitelné police * DTD + lamino v dekoru dřeva, hrana ABS tl.2 mm |

|  |
| --- |
| **Ochranný obklad stěn do v. 1,2 m, délka 4 x 3,75 m a 2 x 1,5 m + dveře 2 x 16,6 m = celk. délka 51,2 m** |
| deskový materiál tl. 2 mm, odolný proti poškrábání a nárazům, povrch v dekoru dřeva, **včetně rohů** |
| požární vlastnosti materiálu minimálně B-s1, d0 a lepší |
| neporézní materiál s chemickou odolností |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postel masivní v 2.NP** | | | | | | | | |
| * čela a postranice z masivního bukového dřeva * se dvěma šuplaty a polohovacím roštem, rozměry 2080 x 1080 mm * výška matrace od podlahy 540 mm | | | | | | | | |
| * bezpečná pracovní zátěž minimálně 200 kg vč. matrace a ložního prádla | | | | | | | | |
| * antidekubitní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelství * PUR pěna, prořezy na horní straně + voděodolný, paropropustný potah s 180° zipem * nosnost 200 kg, rozměr dle nabízeného lůžka | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Šatní skříň - 1820 x 1200 x 600 mm + 600 x 1200 x 600 mm** |  | **6** |  | 8530 |  | **51 180,00 Kč** |  | | |  |  |  |  |  |
| * šatní skříň dvoudveřová s horním nástavcem, levý díl 4x nastavitelné police, pravý díl   šatní tyč chromovaná, nástavec se střední nastavitelnou policí   * materiál: lamino tl.18 mm v dekoru dřeva, hrana ABS tl.2 mm * nad soklem 2x zásuvka v.20 cm, plnovýsuv, tlumený dojezd * rektifikovatelný korpus se soklem, tlumený doraz dveří i zásuvek * 1x jednocestný zámek (na 2 klíče) |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Komoda se zásuvkami 2000 x 810 x 450 mm** |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
| * dvojdílná komoda, levý díl dvoudvéřová skříňka s nastavitelnou policí   a horní odkládací plochou   * vpravo 4x zásuvka, plnovýsuv s tlumeným dojezdem * materiál: lamino tl.18 mm v dekoru dřeva, hrana ABS tl. 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
| **Jednoduchý psací/jídelní stůl -800 x 800 x 750 mm** |
| materiál: DTD + laminát v dekoru dřeva, hrana ABS tl.2 mm   * 4 nohy o čtvercovém profilu 6 x 6 cm * čtvercová jídelní deska o rozměrech 800 x 800 mm * zpevňující lišty pod horní deskou s kovovými spojnicemi |

|  |
| --- |
| **Závěsná police na zeď - 900 x 350 x hl. 250 mm** |
| materiál: DTD + laminát tl. 16 mm v dekoru dřeva, hrana ABS tl.2 mm   * pro zavěšení na stěnu   - nosnost do 5 kg   |  | | --- | | **Židle polokeslo** | |    s područkou bez koleček, rám masivní | |      snímatelný čistitelný potah, podčalounění sedáku nepropustnou vrstvou | |    včetně podnožky 40x40, čalounění omyvatelné | |

|  |
| --- |
| **Noční stolek v 2.NP - 810 x 500 x hl. 450 mm** |
| materiál: DTD + laminát tl. 16 mm v dekoru dřeva, hrana ABS tl.2 mm         1x zásuvka se zámkem |
|     odkládací plocha – polička   * v dolní části dvířka |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Věšáková stěna - 600 x 1500** |
| * z desky DTD tl. 18 mm, hrany ABS tl.2 mm, lamina s dekorem dřeva |
| * 3 ks věšáků |

|  |
| --- |
| **Policový regál - celková délka 2200 mm, výška 1800 mm hl. 450 mm, nosnost police 100 kg** |
| * ocelová konstrukce s povrchovou úpravou práškovou barvou |
| * zásuvné police z MDF desky laminované |

|  |
| --- |
| **Policový regál - celková délka 1800 mm, výška 1800 mm hl. 450 mm** |
| * police i bočnice z DTD + laminát v dekoru dřeva |



|  |
| --- |
| **Kuchyňská linka v délce 3750 mm** |
| * kuchyňská linka se spodními a horními skříňkami, v dekoru dřeva, včetně pracovní desky |
| * spodní skříňky se šuplíky, jedna spodní skříňka vynechána v šířce 800 mm pro osoby na vozíku * linka vybavena nerezovým jednoprostorovým dřezem s odkapávačem a pákovou baterií |
|  |
| vestavěnou myčkou nádobí šířky 600 mm,A++ |
| elektrickou troubou A +, ovládání mechanické |
| sklokeramickou indukční varnou deskou 4 zónovou |
| digestoř vestavná výsuvná do skříňky nerezová šířky 600 mm, výkon odsávání regulovatelná do 400 m3,  ovládání mech. tlačítky,spotřebič C |
| **mikrovlnná trouba volně stojící, tlačítková, ne digitální** |
| drtič odpadu ve dřezu  **police na zeď viz položka č.19** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Ochranný obklad stěn do v. 1,2 m, délka 25,0 m** | | deskový materiál tl. 2 mm, odolný proti poškrábání a nárazům, povrch v dekoru dřeva, **včetně rohů** | | požární vlastnosti materiálu minimálně B-s1, d0 a lepší | | neporézní materiál s chemickou odolností | |  | | |
|  | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Obýváková stěna - délka 3000 mm, hl. 450 mm** | | * z desky DTD tl. 18 mm, hrany ABS tl.2 mm, lamina s dekorem dřeva – dle ostatního nábytku * stěna trojdílná, krajní díly 500 x 1800 x 450 mm, horní i dolní skříňka s nastavitelnými policemi * střední komoda 2000 x 600 x 450 mm, po krajích dvířka s jednou policí, uprostřed odkládací   police a zásuvka, plnovýsuv s tlumeným dojezdem   * nad komodou otevřená police 2000 x 300 x 200 mm | | |  | |  | | |
| **Jednací půlkulatý stůl přídavný oblouk 1600 mm** |
| pracovní deska stolu o tloušťce 25 mm , DTD + lamino, hrana ABS tl.2 mm, kovová noha   |  | | --- | | **Kuchyňská linka v délce 2700 mm** | | * kuchyňská linka se spodními a horními skříňkami, v dekoru dřeva, včetně pracovní desky * desky DTD tl. 18 mm + lamino s dekorem dřeva, hrany ABS tl.2 mm * linka vybavena nerezovým jednoprostorovým dřezem s odkapávačem, dřezovou   skříňkou, zásuvkovou skříňkou, policovou skříňkou a skříní na léky s trezorem na opiáty,  která bude opatřena zámkem   * horní skříňky policové se dvěma nastavitelnými policemi | |  | |
| **Univerzální stolek na léky a dokumentaci – pojízdný**   * nerezový nebo lakovaný * 2x zásuvka, horní a dolní odkládací plocha | |
| **Vyšetřovací lehátko**   * dvoudílné lehátko výšky 500 nebo 600 mm s regulací polohy podhlavníku 30° - 90° * koženkový potah, lehce omyvatelný, molitan o tl. 40 mm, barevnost dle investora * ocelová konstrukce povrchově upravena práškovou barvou | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pečovatelské lůžko v 1.NP** | |  | | **6** | |  | | 38590 | |  | | **231 540,00 Kč** | |  | |  | |
|       se čtyřdílnou ložnou plochou cca 200x86 cm, tvořenou bez nástroje vyjímatelnými kovovými sítěmi | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|    ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování - zámek funkcí | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|     zdvih lůžka elektromotorem v rozmezí cca 40 - 80 cm | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|       polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru, polohování lýtkového  dílu ložné plochy pomocí mechanického rastru | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|        možnost současného polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|       odstupování zádového dílu ložné plochy od pánevního minimálně 10 cm, odstupování stehenního  dílu od pánevního minimálně 5 cm | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|      čela pevná dřevěná z DTD desky s melaminovou úpravou, možnost vyběru tvaru čel | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|       v polovině dělené postranice, s pojistkou proti spuštění, minmimálně 4 výšky nastavení,  bez vodícího sloupku | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|      brzditelná kolečka o průměru min. 100mm, nesmí přesahovat půdorys lůžka v žádné pozici | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|       2 držáky nebo hrazdu v rámu lůžka | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|       bezpečná pracovní zátěž minimálně 200 kg vč. matrace a ložního prádla | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|    lakovaná hrazda, nosnost min 75 kg | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|     plastová rukojeť, výškově nastavitelný řemen | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|       Antidekubitní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelství. PUR pěna,  prořezy na horní straně + voděodolný, paropropustný potah s 180° zipem.  Nosnost 200 kg. Rozměr dle nabízeného lůžka | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Noční stolek v 1.NP - 500 x 450 x 760 mm** |
| -  oboustranně přístupný stolek, |
| - s jídelní deskou plynule výškově stavitelnou pomocí posilovací pružiny, s možností náklonu, |
| -  jídelní deska DTD + HPL laminát nebo plast, |
| -  korpus kovový, lakovaný, |
| -  zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky, |
| -  malá horní zásuvka, |
| - velká spodní skříňka s držákem na PET lahev (1,5 I), |
| -  odkládací plocha mezi oběma zásuvkami, |
| - kolečka: 4 dvojitá, průměr min. 65 mm, minimálně dvě brzditelná kolečka |
| -  s jedním šuplíkem - uzamykatelným |

**Trezorová skříň ohnivzdorná GIGAPAPER 65M**

* trezor pro ochranu dokumentů proti ohni
* zamykání na klíč
* čtyřstranný zamykací mechanismus
* bezpečnostní třída II
* speciální izolace a výplň chrání obsah trezoru proti ohni, dýmu a vodě
* kování dveří zvyšuje hloubku trezoru o 60 mm
* tloušťka dveří 110 mm, barva RAL 9006 stříbrná
* v x š x h : 660 x 624 x 507

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| **Šatní skříň a skříň na boty** | | |
| * šatní skříň 800x600, v. 1800, dvoudvéřová, šatní tyč | | |
| * skříň na boty, 800x400, v.1800, dvoudvéřová, 5x nastavitelné police * DTD + lamino v dekoru dřeva, hrana ABS tl.2 mm | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **Ochranný obklad stěn do v. 1,2 m, délka 6 x 3,75 m + dveře 2 x 16,6 m = celk. délka 54,4 m** | | |
| * deskový materál tl. 2 mm, odolný proti poškrábání a nárazům, povrch v dekoru dřeva, **včetně rohů** | | |
| * požární vlastnosti materiálu minimálně B-s1, d0 a lepší | | |
| * neporézní materiál s chemickou odolností | | |
|  | | |
|  | | |
| **Ochranný obklad stěn do v. 1,2 m, délka 23,4 m** | | |
| * deskový materál tl. 2 mm, odolný proti poškrábání a nárazům, povrch v dekoru dřeva, **včetně rohů** | | |
| * požární vlastnosti materiálu minimálně B-s1, d0 a lepší | | |
| * neporézní materiál s chemickou odolností | | |
|  | | |
| **Šatní skříňky dvouprostoré - 1800 x 500 x 500** | | |
| - svařovaný dvou-dveřový šatník na společné uzavíraní dveří jedním zámkem -2 oddíly po 250 mm, svislá přepážka pro oddělené uložení civilního a pracovního oděvu úprava rámu proti vtlačení dveří do skříně - vybavení oddílu - polička, výztuhy dveří, tyč na ramínka se 2 háčky, větrací otvory, jmenovka na dveřích, otvory v bocích skříně pro jejich spojení do bloků povrchová úprava práškovým lakem, barva šedá/modrá | | |

|  |
| --- |
| **Šatní lavice - délka 1,2 m** |
| * konstrukce lavice vyrobena z ocelových profilů |
| * na konci podnoží plastové kluzáky |
| * povrchová úprava podnoží - práškový lak modrá |
| * sedací plocha je ze smrkových latí 85x24 mm |

|  |
| --- |
| **Policový regál - celková délka 3400 mm, výška 1800 mm hl. 450 mm, nosnost police 100 kg** |
| * ocelová konstrukce s povrchovou úpravou práškovou barvou |
| * zásuvné police z MDF desky laminované |

|  |
| --- |
| **Policový regál - celková délka 2400 mm, výška 1800 mm hl. 450 mm, nosnost police 100 kg** |
| * ocelová konstrukce s povrchovou úpravou práškovou barvou |
| * zásuvné police z MDF desky laminované |

|  |
| --- |
| **Policový regál - celková délka 2950 mm, výška 1800 mm, hl. 600 mm, nosnost police 150 kg** |
| * ocelová konstrukce s povrchovou úpravou práškovou barvou |
| * zásuvné police z MDF desky laminované |

|  |
| --- |
| **Policový regál - celková délka 4600 mm, výška 1800 mm hl. 450 mm, nosnost police 100 kg** |
| * ocelová konstrukce s povrchovou úpravou práškovou barvou |
| * zásuvné police z MDF desky laminované |

|  |
| --- |
| **Kuchyňská linka v délce 1800 mm** |
| * kuchyňská linka se spodními a horními skříňkami, včetně pracovní desky , |
| linka vybavena nerezovým jednoprostorovým dřezem s odkapávačem,   * dřezovou skříňkou , skříňkou se 4 zásuvkami, ostatní skříňky s nastavitelnými policemi   a tlumeným   * materiál: lamino s dekorem dřeva, hrany ABS tl. 2 mm, zásuvky - plnovýsuv s tlumeným dojezdem |
|  |

|  |
| --- |
| **Skříň policová na šanony dvéřová 1800 x 1000mm, hl. 400 mm** |
| * kancelářská policová skříň dvéřová, tl. samostatných polic je 25 mm s nosností 80 kg |
| * DTD + lamino s dekorem dřeva, hrana ABS tl.2 mm |
| * tiché zavírání dveří |
| * výškově stavitelné police |
| * materiál: lamino v dekoru dřeva * uzamykatelné |



|  |
| --- |
| **Policový regál - celková délka 8500 mm, výška 1800 mm, hl. 450 mm, nosnost police 100 kg** |
| * ocelová konstrukce s povrchovou úpravou práškovou barvou |
| * zásuvné police z MDF desky laminované |

|  |
| --- |
| **Pojízdný vozík na prádlo nosnost 200 kg** |
| * rozměry 900 x 600 x 1070 mm, ocelová konstrukce vozíku s povrchovou úpravou práškovou barvou |
| * povrchové úpravy odolné proti vodě |
| * 4 x otočná kola |

|  |
| --- |
| **Vozík na čisté prádlo** |
| * rozměry 1180 x 570 x 1350 mm, ocelová konstrukce vozíku s povrchovou úpravou práškovou barvou |
| * opláštění vozíku MDF deskami v dekoru dřeva |
| * 3 x police, 1 x uzamykatelné dveře, 2 x pevná kola, 2 x otočná kola |

|  |
| --- |
| **Gastro nerezový dřez hluboký - 1200 x 700 x v. 850 mm** |
| včetně nerezové podkonstrukce, včetně sifonu |

|  |
| --- |
| **Vestavěná skříň délky 2 000 mm** |
| * DTD + lamino tl. 18 mm v dekoru dřeva, hrany ABS v barvě lamina |
| * hloubka 600 mm, posuvné dveře |
| * nastavitelné police  |  | | --- | | **Kuchyňská linka v délce 1000 mm** | | * kuchyňská linka se spodními a horními skříňkami, v dekoru dřeva, včetně pracovní desky | | * linka vybavena nerezovým jednoprostorovým dřezem bez odkapávače  |  | | --- | | **Žehlící prkno** | | výškové stavitelné se žehličkou a vyvíječem páry | | |

|  |
| --- |
| **Výškově nastavitelný stůl na skládání prádla 1600 x 800 mm** |
| elektrický výškově stavitelný stůl 705 -1205 mm, tl. desky 25 mm, ABS hrana 2 mm |

|  |
| --- |
| **Skříň volně stojící policová - celková délka 5 m** |
| * DTD + lamino tl. 18 mm v dekoru dřeva, hrany ABS v barvě lamina |
| * hloubka 600 mm, posuvné dveře |
| * nastavitelné police |

|  |
| --- |
| **Psací stůl pod PC včetně uzamykatelného kontejneru** |
| * rozměr 1400x800, výška 750 mm * materiál: lamino s dekorem dřeva, hrana ABS tl. 2 mm * pracovní deska stolu o tloušťce 25 mm * pevný nebo mobilní kontejner se 4 zásuvkami, kování: plnovýsuv * PC box |
| **Kancelářská kolečková židle** s područkami, čalouněná s výškovým nastavením a klobouvou opěrkou |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Profesionální pračka náplň 12 kg** | | velký dveřní otvor, nerezový buben o objemu 105 l, velký vypouštěcí ventil o průměru 76 mm | | Nerezový vrchní panel, přední a boční panely antracitově šedá | | snadný přístup ke všem důležitým součástem zpředu stroje | | přídavný parní ohřev | |

|  |
| --- |
| **Poloprofesionální pračka náplň 9 kg** |
| volně stojící zpředu plněná pračka, nerezový buben, nastavení otáček 0 - 1200 ot/min |
| účinnost praní a odstřeďování - minimálně A |
| Hlučnost 49/69 dB |

|  |
| --- |
| **Pračka na náplň 8 - 9 kg** |
| volně stojící zpředu plněná pračka, nerezový buben, nastavení otáček 0 - 1200 ot/min |
| účinnost praní a odstřeďování - minimálně A, energetická třída A++ |
| Hlučnost 49/69 dB |

|  |  |
| --- | --- |
| **Profesionální sušička prádla na až 11 kg** | **Profesionální sušička prádla na až 11 kg** |
| volně stojící zpředu plněná, nerezový buben o objemu 250 l, | volně stojící zpředu plněná, nerezový buben o objemu 250 l, |
| elektrický, plynový nebo parní ohřev | elektrický, plynový nebo parní ohřev |
| průměrná rychlost sušení 0,205l/min | průměrná rychlost sušení 0,205l/min |

|  |
| --- |
| **Žehlící prkno** |
| výškové stavitelné se žehličkou a vyvíječem páry |

|  |
| --- |
| **Šicí stroj s overlockem včetně stolu** |
|  |
| **Lednice bez mrazáku v. 880 mm, objem 115 l** |
| energetická třída minimálně A+ |

|  |
| --- |
| **Kombinovaná lednice s mrazákem volně stojící, výška min. 185 cm, objem chladničky min. 220 l** |
| energetická třída minimálně A+ + |

|  |
| --- |
| **Televize ledková s úhlopříčkou od 124cm do 147cm ( full HD )** |
|         včetně držáku na zeď |

|  |
| --- |
|  |
|  |