**T A B U L K A S V Í T I D E L**

NAVRŽENÝCH PRO REKONSTRUKCI KUCHYNĚ SŠŘ a ZŠ Hořice

**Svítidla do kuchyně: ( Z/IP63-LED )**

Kód: 10080, Typ: FUTURA 2.5 ft ES PC Al 6500/840 – závěsné (závěs 60 cm), Krytí: IP65

Teplota okolí: 50 °C, Světelný tok LED modulů: 6500 lm, Světelný tok svítidla: 6050 lm, Spotřeba svítidla: 40 W, Účinnost svítidla: 151 lm/W, Váha: 3,8 kg, Délka: 1452 mm, Rozteč závěsů: 940 mm

**Svítidlo do přípravny masa a zeleniny, mytí nádobí: ( Z/IP43-LED )**

Kód: 10050, Typ: FUTURA 2.4 ft ES PC Al 6400/840 – přisazené, Krytí: IP43

Teplota okolí: 50 °C, Světelný tok LED modulů: 6400 lm, Světelný tok svítidla: 5950 lm, Spotřeba svítidla: 39 W, Účinnost svítidla: 153 lm/W, Váha: 2,9 kg, Délka: 1172 mm, Rozteč závěsů: 700 mm

**Svítidlo do denní místnosti a šatny: ( Z/IP20-LED )**

# MODUS LLXL2LED1200AL zářivkové svítidlo s mřížkou, pro 2x LED trubice T8/G13, 120 cm, přisazené, Krytí: IP20, LED trubice: HBN120 18W, NW 4000K neutrální bílá / 2400lm

**Svítidlo do umývárny: ( K )**

Prezent 67100 - Stropní koupelnové svítidlo PILLS 1xE27/60 W/230 V / IP44 / přisazené (doporučený světelný zdroj E27 / LED 13 W), Krytí: IP44

**Svítidlo do vstupní chodby: ( KD )**

Stropní svítidlo se senzorem PLAFON 2x E27/80 W/230 V /IP20, přisazené(doporučený světelný zdroj E27 / 2x LED 8 W), Krytí: IP20

**Svítidla do skladů 1, 2, brambor a místnosti úklidu: ( K )**

VELA 1x E27/ 60 W/ 230 V, IP44, přisazené (doporučený světelný zdroj E27 / LED 11 W), Krytí: IP44

**Svítidlo do skladu 3: ( K2 )**

BRKL260KO480 2x E27/ 60 W/ 230 V, IP44, PŘISAZENÉ, (doporučený světelný zdroj E27 / 2x LED 8 W), Krytí: IP44

**Svítidlo venkovní na rampu: ( KV )**

FULGUR-XENA LED 50 W/4000 K/ IP65 - reflektor na stěnu, svítivost 4000lm, Krytí: IP65

**Svítidlo umístěné nad pracovním stolem - přípravna masa: ( Z/IP43-LED )**

# LED Technické zářivkové svítidlo 1x G13/ LED-trubice 18 W/ 230 V, teplota chromatičnosti 3800st.K, délka 1280 mm, svítivost 2400lm, Krytí: IP65

**Svítidla venkovní před vstupy do budovy: ( KVD )**

Svítidlo nástěnné s čidlem pohybu bílé, Oval PIR-Micro STARLUX 60 W / detekční úhel: 180° 1xE27, (doporučený světelný zdroj E27 / LED 13 W), Krytí: IP44

**Svítidla nouzová 1 hodina: ( NO )**

LED nouzové osvětlení - 3,2W, 175lm, IP65, NiCd 800mAh baterie, testovací TLAČÍTKO – SOLIGHT (WO526), Krytí: IP65

příkon: 3,2 W, světelný tok: 175 lm / 145 lm v pohotovostním režimu, teplota světla/chromatičnosti: 6.500° K (studená bílá), životnost LED: 30.000 hodin, úhel svícení: 120°, výdrž v pohotovostním režimu: 3 hodiny, baterie: NiCd 3,6 V 800 mAh, testovací tlačítko pro zjištění stavu baterie, sada nalepovacích piktogramů, krytí: IP65 (prachotěsné a voděodolné), materiál: PC, napájení: AC 220–240 V, jednotlivé LED zdroje nelze měnit, provozní teplota: -20 °C až 50 °C, rozměry: 352 x 110 x 67 mm

Navržená tabulka je informativní. Při instalaci jiných typů svítidel po dohodě s investorem, je nutné dodržet zadané technické parametry jednotlivých svítidel.