**Vyplněná příloha č. 2\_8 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název části veřejné zakázky: Rehabilitační lehátko**

Část veřejné zakázky: 8

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

**Technická specifikace**

|  |
| --- |
| **1 ks Rehabilitační lehátko s elektrickým zdvihem** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Specifikace** | **Splněno**  **ANO / NE** | **Reálná hodnota** | **Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)** |
| Konstrukční provedení s elektronicky nastavitelnou výškou lehátka. |  |  |  |
| Pojízdné provedení lehátka. Kolečka o Ø min. 90 mm. |  |  |  |
| Rozměr ložné plochy min. 200 x 65 (d x š). |  |  |  |
| Elektricky stavitelná výška ložné plochy min. v rozmezí 55–90 cm. |  |  |  |
| Dvousegmentové provedení – ložní plocha a segment pro hlavu. Rozměry hlavového segmentu maximálně 480 mm na délku. |  |  |  |
| Šírka hlavového segmentu stejná jako u segmentu nožního. |  |  |  |
| Možnost nastavení sklonu hlavové části v obou směrech od horizontální polohy min. +55° až -75°. |  |  |  |
| Otvor na obličej v hlavové části s krytkou. |  |  |  |
| Nosnost min. 180 kg. |  |  |  |
| Ruční ovladač elektromotoru. |  |  |  |
| Konstrukci a čalounění je možno dezinfikovat. |  |  |  |
| Držák hygienického papíru. |  |  |  |
| Napájení 230 V/50 Hz prostřednictvím napájecího kabelu. |  |  |  |
| Barvu koženky a konstrukce specifikuje zadavatel zdarma po podpisu kupní smlouvy. |  |  |  |

\* *Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*

**Doplňující informace:**

* v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
* klasifikační třída zdravotnického přístroje …………… (doplní dodavatel)
* frekvence provádění BTK …………… (doplní dodavatel)
* uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také) …………… (doplní dodavatel)