**TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ\_SOUPIS**

Veškeré rozměry nutno ověřit na místě.

Umístění předmětů bude upřesněno na místě dle skutečného provedení, v koordinaci s profesemi TZB, s Projektem interieru.

Součástí výrobku jsou kotevní a spojovací prvky.

Výrobky budou vyvzorkovány a odsouhlaseny architektem, v součinnosti s zástupcem uživatele.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **popis** | **rozměr cca**  hl x l x v mm | **ks** | **poznámka**  podlaží, č.m. |
| **OV.01** | krycí nerez mřížky d.60 se síťkou proti hmyzu, osazené v lící soklového zateplení na fasádě | d.60 | 8  2 | 1.np  2.np  odvětrání |
| **OV.02** | venkovní předokenní žaluzie hliníková, el. ovládání, kastlík s pur v tl. fasádního zateplení, odstín šedá tmavá, O.05, O.06, O.12 | dle oken  1950/1650  1950/1300 | 3  1 | 1.np  2.np |
| **OV.03** | stropní poklop se stahovacím kovovým žebříkem, harmonikovým žebříkem, plechové sendvičové víko se zateplovací a protipožární vložkou, PO odolnost 15DP1, vč. rámu, | 600x700 | 1 | Na výšku 3m |
| **OV.04** | střešní výlez na střechu, výklopný, vč. osazovacího rámu a lemování, plechový TiZn | 600x600 | 1 |  |
| **OV.05** | odvětrávací pvc potrubí d.60, prostupy do komínů l.200, do fasády l.600, ukončovací tvarovka nad střechou |  | 10 | Odvětrání podlahy |
| **OV.06** | informační tabule,plast, na uliční fasádě  *á 5000,- dle požadavku dotace* | 290x420x10 | 1 |  |
| **OV.07** | výsuvná látková markýza kazetová, polyesterová látka odolná proti dešti a slunci, barva světlešedá, el. ovládání, | cca 2x3m | 1 | 2.np terasa  kotveno do nadpraží |
| **OV. 08** | Madlo nástěnné tvar L , nerez mat, vč. kotvení | 630x850 | 3 | ve sprše, |
| **OV. 09** | Sedátko sklopné, tvrzený plast + nerez, nosnost 150kg,  vč. kotvení | 350x360 | 3 | ve sprše |
| **OV. 10** | Madlo nástěnné rovné, nerez, vč. kotvení | l.600 | 1 | ve sprše inv |
| **OV. 11** | Madlo nástěnné sklopné, nerez, vč. kotvení | 850x250 | 2 | u inv wc |
| **OV. 12** | Zrcadlo nástěnné sklopné, nad umyvadlo, pro invalidy, nerez rám | 600x600 | 1 |  |
| **OV.13** | Zrcadlo nástěnné v dřevěném rámu | 500x50x2000 | 2 |  |
| **OV.14** | Držák toaletního papíru nástěnný, mosaz, povrch nerez/chrom mat | 17,5x5,5 | 5 |  |
| **OV.15** | háčky na ručníky, nástěnný, chrom/nerez mat |  | 15 | ? |
| **OV.16**  **a,b** | Síť proti hmyzu, plastová, invisible, rolovací, v přídavném venkovním Al rámu, v dekoru rámu oken na jednokřídlo O.06, O.05, | a-650/1650  b-650/1310 | 3  1 | demontovatelné |
| **OV.17** | Síť proti hmyzu, plastová, invisible, v přídavném otvíravém dvoukřídlém venkovním Al rámu bez příčle, v dekoru rámu oken na dveře na terasu DV.01, bez příčle v rámu | 1800/2500 | 1 | demontovatelné |
| **OV.18** | Síť proti hmyzu, plastová, invisible, v přídavném otvíravém dvoukřídlém venkovním Al rámu bez příčle, v dekoru rámu oken, O.08 | 1440/2500 | 1 | demontovatelné |
| **OV.19** | Síť proti hmyzu, plastová, invisible, v přídavném venkovním otvíravém Al rámu bez příčle, v dekoru rámu oken na jednokřídlé dveře na terasu DV.03 | 900/2200 | 1 | demontovatelné |
| **OV.20** | Síť proti hmyzu, plastová, invisible, v přídavném venkovním Al rámu v dekoru rámu oken na jednokřídlo O.14, O.13, | 1100/1400 | 2 | demontovatelné |
| **OV.21** | Konzolová tyč na závěs , vč. textil. závěsu do sprchy | 900x900 | 1 |  |
| **OV.22** | Nástěnný držák na wc štětku, mosaz, povrch chrom/nerez, nádržka plast nebo kov |  | 5 |  |
| **OV.23** | Garnýže okenní vč. držáků, dvoutyčová, tyč kovová povrch chrom mat, rozměry dle oken | *4x2,3m*  *1x1,6, 1x3,5,2x* | 9ks |  |
| **OV.24** | Protisněhová tyč, s držáky a spojkami, d.30mm,l.3m vč. spojek a držáků á 2m, | *bm13* |  | V součinnosti s prováděním střešní plechové krytiny |
| **OV.25** | Informační billboard-banner (v průběhu stavby) | 2x2m | 1ks | provedení dle zadání investora |
| **OV.26** | SYSTÉMY GENERÁLNÍHO KLÍČE, použity 2 systémy generálního klíče (SGHK, G-generální, H-hlavní (skupinový), viz tabulka dveří ,vnějších dveří , + Z.13  SGHK1-G- vstupní vrata, vstupní domovní dveře, vstupní bytové dveře 2x, pokoje 6x, kancelář; celkem 2ks  SGHK1-H- vstupní vrata, vstupní domovní dveře, vstupní bytové dveře 1x, pokoj jednotlivý 1x; celkem 6ks  SGHK2-G- sklad, vstup do suterénu, technická místnost, sklep, koje 2x, zahradní sklad, celkem 1ks |  | klíč  9ks | součinnost uživatele |
| **OV.27** | ŠIKMÁ ZDVIHACÍ PLOŠINA VENKOVNÍ, sklopná plošina s protiskluzným povrchem , vč. nástěnných kotevních pojezdových profilů z duralu, povrch prášková barva komaxit dle RAL, , kotvení pomocí distančních skrytých ocel.profilů, vč. bezdrátových ovladačů, montáží a příslušenstvím | l.cca 2800,  plošina 800x1000 | 1 | Rozměry pojezdů dle venkovní vstupního schodiště+plošiny ve spodní stanici., příprava EI |
| **PHP34A** | Přenosný hasící přístroj pěnový |  | 1 | 1.np 104 |
|  |  |  |  |  |