**TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ**

Veškeré rozměry nutno ověřit na místě.

Dílenská výrobní dokumentace není součástí tohoto projektu, bude zpracována dodavatelem a předložena architektovi ke schválení. Materiály,povrchové úpravy, barevnost, kování, budou odsouhlaseny na základě předložených vzorků

Součástí jsou spojovací a kotevní prvky, montáž bude probíhat dle požadavků výrobce.

Provedení detailu osazení bude upřesněno po vybourání stávajících konstrukcí a provedení ostění.

Při provádění bude koordinováno osazení doplňkových prvků (předokenní žaluzie s el.ovládáním, sítě proti hmyzu viz Tabulka ostatních výrobků) a výrobků (vnitřní a vnější parapety, viz tabulky truhlářské, klempířské a mříže - zámečnické výrobky.

Okna a vstupní dveře - materiál rámů: dřevěný europrofil borovice, stavební hl.78mm, hloubková impregnace, barevná základový nátěr, povrchová lazura (dub světlý), isolační trojsklo, rámová a křídlová okapnice hliníková (elox) stříbrná (šedá), vně rámu drážka na parapetní plech, celoobvodové kování s mikroventilací, obvodovým těsněním.

Střešní okna , světlík – vnější sklo tvrzené, vč. systémového lemování, ostění SDK, na vnitřní líc osazen rám s rolovací sítí proti hmyzu, vně jsou součástí předokenní lamelové žaluzie s el.ovládáním.

Kování - materiál nerez ocel, povrch broušený nerez, typ shodný jako u vnitřních dveří.

Okenní klika s krycí rozetou vč. okenního polohovacího kovového mechanismu, seříditelné okenní kování celoobvodové se 3 uzymakatelnými body.

**TABULKA OKEN\_SOUPIS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **popis** | **rozměr**  š x v (mm) | **ks** | **poznámka**  podlaží, č.m. |
| **O.01** | okno ocelové, s dvojsklem, bezpečnostním, dovnitř výklopné | 800x450 | 1 | 1.pp, 003  dozdění parapetu |
| **O.02** | okno ocelové, s dvojsklem , bezpečnostním, dovnitř výklopné | 500x400 | 1 | 1.pp, 003  dozdění parapetu |
| **O.03** | okno ocelové, s dvojsklem, bezpečnostním, dovnitř výklopné | 460x490 | 1 | 1.pp, 002 |
| **O.04** | okno ocelové, s dvojsklem, bezpečnostním, dovnitř výklopné | 900x640 | 1 | 1.pp, 002 |
| **O.05** | euro-okno dřevěné s isolačním trojsklem, bezpečnostním, dvoudílné, jednokřídlé (P) dovnitř výklopné a otvíravé a dvoukřídlové dovnitř otvíra | 2000x1690 | 1 | 1.np , 111 |
| **O.06A** | euro-okno dřevěné s trojsklem, bezpečnostním, dvoudílné, jednokřídlé (L) dovnitř výklopné a otvíravé a dvoukřídlové dovnitř otvíravé | 2000x1690 | 1 | 1.np, 110 |
| **O.06B** | euro-okno dřevěné s trojsklem, bezpečnostním, dvoudílné, jednokřídlé dovnitř výklopné a otvíravé a dvoukřídlové dovnitř otvíravé | 2000x1690 | 1 | 1.np , 108  kování pro hendikepované |
| **O.07** | euro-okno dřevěné s trojsklem, jednokřídlé dovnitř výklopné a otvíravé | 1100x800 | 1 | 1.np, 107,  ovládání pro hendikepované |
| **O.08** | euro-okno francouzské, dřevěné s trojsklem, bezpečnostním, jednodílné, dvoukřídlé dovnitř otvíravé a výklopné L | 1500x2500 | 1 | 1.np , 105 |
| **O.09** | euro-okno dřevěné s trojsklem, jednodílné, jednokřídlé dovnitř výklopné | 850x1100 | 1 | 1.np, 103 |
| **O.10** | pevné zasklení, PO EW15DP1,europrofil dřevěný s trojsklem, bezpečnostní,  prosklená stěna dvoudílná s DV.01 | 1080x2500 | 1 | 1.np ,114 |
| **O.11** | střešní celodřevěné, s bezbarvým lakem, s tepelně isolačním trojsklem, jednokřídlé dovnitř výklopné a kyvné, spodní ovládání, s integrovanou ventilací, venkovní lamelová roleta, rolovací síť proti hmyzu, vč. plechového lemování pro plechové krytiny , manžety z parotěsné folie, | 720x1400 | 6 | 2.np, 202,203,206  el. ovládání rolety, |
| **O.12** | euro-okno dřevěné s trojsklem, bezpečnostním, dvoudílné, jednokřídlé (l) dovnitř výklopné a otvíravé a dvoukřídlové dovnitř otvíravé | 2000x1300 | 1 | 2.np, 205 |
| **O.13** | euro-okno dřevěné s trojsklem, jednodílné, jednokřídlé dovnitř otvíravé (P) a výklopné | 1180x1400 | 1 | 2.np, 203 |
| **O.14** | euro-okno dřevěné s trojsklem, jednodílné, jednokřídlé dovnitř otvíravé (L) a výklopné | 1180x1400 | 1 | 2.np, 202 |
| **O.15** | euro-okno dřevěné s trojsklem, jednodílné, jednokřídlé dovnitř otevíravé a výklopné | 1950x1200 | 1 | schodiště mezipodesta |
| **O.16** | pevné zasklení, PO EW15DP1, europrofil dřevěný s trojsklem, bezpečnostní,  prosklená stěna dvoudílná s DV.03 | 1080x2500 | 1 | 2.np , 206 |
| **O.17** | výklopný světlík se tepelně isol. dvojsklem a pevným tvrzeným zaobleným sklem, tepelně isol rámy, tyč na mechanické ovládání vč. plechového lemování pro plechové krytiny , manžety z parotěsné folie; doplňující úprava osazení ve střeše vikýře pro potřebný sklon dle daného výrobku | 600x600 | 1 | 2.np, 207  komplet |

**TABULKA DVEŘE VNĚJŠÍ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **popis** | **rozměr**  š x v mm | **ks** | **poznámka**  podlaží, č.m. |
| **DV.01** | Terasové dveře prosklené , dřevěný europrofil, dvoukřídlé, dovnitř otvíravé, 1 křídlo výklopné, s trojsklem bezpečnostním, bezbarierové provedení prahu s nízkým hliníkovým profilem.  součást O.10 | 1800x2500 L  celková  sv.š 3300 | 1 | 1.np, 114,  okenní kování, madélko/klika , okop vozíčkáři,  doplněno sítí proti hmyzu OV.17 |
| **DV.02** | Vchodové dveře prosklené, domovní bezpečnostní, dřevěný europrofil, jednokřídlé, dovnitř otvíravé, s trojsklem bezpečnostním, bezprahové provedení (padací lišta), s bočním světlíkem –pevné zasklení | 900x2200 L  celková sv.š.1300 |  | 1.np., 101  bezpečnostní kování, koule/klika, SGHK1-G,H2,H1  okop vozíčkáři, |
| **DV.03** | Terasové dveře prosklené, dřevěný europrofil, jednokřídlé, dovnitř otvíravé, dovnitř výklopné, s trojsklem bezpečnostním, bezbarierové provedení prahu s nízkým hliníkovým profilem, součást O.16 | 1800x2500 L  celková  sv.š. 2075 | 1 | 2.np, 206  okenní kování, madélko/klika  doplněno sítí proti hmyzu OV.19 |

**Vstupní dveře DV.02**: kulatá rozeta, zámek zadlabávací, bezpečnostní cylindrická vložka oboustranná s prostupovou vložkou, koule/klika. Součástí systému generálního klíče (SGHK, G-generální, H-hlavní (skupinový), viz tabulka vnějších dveří a vnitřních dveří a součinnost uživatele.

Závěsy seřiditelné, ocelové nerez, hladké .