**TABULKA REFERENČNÍCH SVÍTIDEL**

Veškeré výrobky budou osazeny v souladu s požadavky výrobce (montážní návod), součástí jsou montážní a kotevní prvky.

Vzorky a finální umístění bude odsouhlaseno architektem, předem budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí.

Technická specifikace výrobků v koordinaci s projektem EI SILNOPROUD.

Dle požadavku na zvýšenou energetickou účinnost budovy budou minimálně ve společných prostorech použita svítidla se světelnými zdroji

energetické třídy A+ a A++.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **POPIS** | **ks** | *Ilustrační foto př.* |
| **A1** | LED zářivkové, 36W/230V, 4000K, denní bílá, 1225x160mm, IP43  Závěsné lineární LED svítidlo,  Lakovaný hliníkový profil  Opálový polykarbonátový difuzor  Závěsný set, nerez lanka | 2 |  |
| **B1** | Technické zářivkové T8 2xG13/18W/230V, 4000K, IP65, 1280x115mm  Polykarbonát, šedý | 8 |  |
| **B2** | Technické zářivkové T8 2xG13/9W/230V,4000K, IP65, 675x115mm  Polykarbonát, šedý | 4 |  |
| **V1** | Stropní přisazené LED 28W/230V, IP54, plast bílý, denní bílá  Se senzorem pohybu,  Kruhový, průměr 38cm, výška 5,7cm  Plast, bílý | 4 |  |
| **V2** | Venkovní nástěnné, LED, 1xE27/60W/230V, IP44, kov, sklo  Se senzorem pohybu  Polykarbonát šedý, difuzor bílý | 4 |  |
| **P1** | Přisazené stropní,LED 20W/230V, 4000K, IP20, d=480mm, denní bílá  Kruhový, průměr 48cm  Těleso svítidla ocelový plech, bíle lakovaný  Bílé, ručně foukané trojvrstvé sklo, opál, mat | 8 |  |
| **P2** | Nástěnné,1xE27/60W/230V, IP20, bílá, d=310mm  Sklo, opál, bílý, mat  Energetická třída A+ | 7 |  |
| **P3** | Stropní svítidlo přisazené,LED 24W/230V, IP20, 3000K, teplá-bílá  Sklo, opál, bílý, mat  Energetická třída A++ | 12 |  |
| **L** | L1 5x  Lustr na lanku, 1xE27, 60W, LED/230V, IP20 d=35cm    Trojvrstvé, ručně foukané sklo, bílé, průměr 35 cm  Chromová montura, | 7 |  |
| L2 2x  Lustr na lanku 3xE27,75W, lED /230V,IP 20, d 55  Trojvrstvé, ručně foukané sklo, bílé, průměr 55cm  Chromová montura, trojí závěs |
| **PL** | LED svítidlo pod linku,36W/230V, denní bílá, L=120cm  Pod horní skříňky linky  Plast, bílý, délka 1200mm | 2 |  |
| **K1** | LED stropní přisazené, IP44, 4000K, 22W/230V, d=355mm, bílá  Materiál plast, kov nerez | 4 |  |
| **K2** | LED nástěnné, 8W/230V, 4000K, bílá, IP44  Nad zrcadlo,  Materiál, hliník, plast, | 3 |  |