**VÝPIS MATERIÁLU**

**Akce: Sociální rehabilitace, Prokopa Holého č.p. 221, 500 04 Hradec Králové**

**Část : Zdravotně technické instalace**

**Vypracoval : Ing. Zdenka Čechová ČKAIT 0009599**

**Datum : 10/2022**

**Kanalizace :**

Potrubí HT ø40 ......................................................20 m

50 ........................................................35 m

75 .......................................................10 m

110 .......................................................45 m

Potrubí PVC KG DN 100 ........................................25 m

DN 125 .........................................30 m.

Lapač střešních splavenin DN 100............................4 ks

Zápachová uzávěrka podomítková DN40 .................6 ks

Zápachová uzávěrka pro VZT ...................................4 ks

Přivětrávací tvarovka pro svislé odpadní potrubí.......2 ks

Odvodňovací kalich DN40.........................................2 ks

Dvorní vpust DN100 s litinovou mříží .......................2 ks

Akumulační nádrž samonosná plast, objem 3,7 m3 + nástavec s litinovým poklopem...................................................................1 kpl

Ponorné kalové čerpadlo na zalévání s plovákovým ventilem....... 1 kpl

Štěrk frakce 16/32....................................................29 m3

Geotextilie ..............................................................200 m2

Kamerová zkouška stávající kanalizační přípojky....27 m

Oprava venkovní revizní šachty se upřesní podle jejího stavu.

**Vodovod :**

Potrubí PEHD 100 SDR 11 – ø40 (jen přípojka)..... .7 m

Potrubí PEHD 100 SDR 11 – ø40............................ 9 m

Potrubí PEHD 100 SDR 11 – ø25.............................18 m

Signalizační vodič .................................................. .35 m

Potrubí PP RTC PN20 ø 20 ...................................145 m

dtto ø25 ....................................................................30 m

dtto ø32.....................................................................15 m

dtto ø40 .............................................................12 m

Tepelná izolace tl. 13 mm do ø25 ..........................120 m

dtto do ø40 .................................... 20 m

Tepelná izolace tl. 20 mm do ø25 ............................55 m

Kulový kohout KK DN 15 ..........................................10 ks

DN 20 ........................ ............1 ks

DN 25 ..........................................2 ks

Kulový kohout s vypouštěním KK DN 15 ....................2 ks

dtto DN20.................... 2 ks

dtto DN25.....................1 ks

dtto DN32 ....................2 ks

Vodoměr bytový studená voda ...................................5 ks

Vodoměr bytový teplá voda ........................................5 ks

Dvířka nerez 300/300 na niku ....................................5 ks

Zpětný ventil V3030 DN 20 ........................................1 ks

dtto DN25........................................1 ks

dtto DN32 .......................................1 ks

Výpustný kohout DN 15 .............................................2 ks

Rohový ventil s filtrem...............................................22 ks

Pračkový ventil se zpětnou klapkou ...........................5 ks

Pojistný ventil DN25....................................................1 kpl

Zahradní ventil DN15 .................................................2 ks

Zahradní kovový stojan na výtokový ventil (výrobek), dva výtoky, výška cca 1200mm, včetně kotvení do terénu............................... .............1 ks

Cirkulační čerpadlo DN20...........................................1 kpl

Vodoměrová šachta betonová s litinovým poklopem

1,2/0,9/1,6 m..................................1 kpl

**Plynovod :**

Potrubí měděné 28/1 ..................................................10 m

Kulový kohout KK DN 25 ..............................................3 ks

Chránička ocel DN50 ..................................................0,5 m

**Zařizovací předměty :**

WC konzolové .invalidní................................................1 kpl

WC konzolové ..............................................................4 ks

Předstěnová konstrukce pro WC pro zazdění...............2 kpl

Předstěnová konstrukce pro WC do lehkých příček.....3 kpl

Záchodové sedátko pro inv. WC.................................. 1 ks

Bidetové sedátko elektronické s přívodem teplé vody

a s dosoušením.............................................................3 kpl

Záchodové sedátko .......................................................1 ks

Umyvadlo invalidní.........................................................1 ks

Umyvadlo keramické š.550 mm, do nábytku.................2 ks

Umyvátko.keramické......................................................2 ks

Předstěnová konstrukce pro umyvadlo do lehkých příček ....1 kpl

Sprchová vanička 800/800.zápustná, litý mramor..........1 ks

Sprchová vanička 900/900..zápustná, litý mramor..........1 ks

Sprchová zástěna s dveřmi.............................................2 kpl

Baterie umyvadlová stojánková ................................... 1 ks

Baterie umyvadlová stojánková pro invalidy ..................1 ks

Baterie dřezová stojánková ............................................1 ks

Baterie dřezová stojánková pro invalidy..........................1 ks

Baterie sprchová termostatická..nástěnná.....................2 kpl

Baterie sprchová termostatická nástěnná pro invalidy......1 kpl

Bidetová sprška ............................................................ 1 ks

Zápachová uzávěrka dřezová ...................................... 2 ks

Zápachová uzávěrka umyvadlová ................................ 5 ks

Zápachová uzávěrka sprchová ......................................2 ks

Sprchový žlábek dl. 900.................................................1 ks

Poznámky:

Typy zařizovacích předmětů budou upřesněny investorem ve spolupráci s architektem. Kamerová zkouška pro kanalizační přípojku bude provedena před započetím prací. Je připojena k výpisu prací.