#### TECHNICKÉ PODMÍNKY - zadání

##### k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:

## „Dodávka hydraulického jeřábu pro odvoz dřeva“

1. Identifikační údaje o zadavateli a zástupci zadavatele

**Zadavatel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zadavatele:** | **Česká lesnická akademie Trutnov-střední škola a vyšší odborná škola** |
| **IČ:** | 60153296 |
| **Sídlo zadavatele:** | Lesnická 9, 541 11 Trutnov |
| **Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:** | RNDr. Petr Kejklíček, zástupce ředitele, statutární zástupce |

**Zástupce zadavatele**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Centrum evropského projektování a. s.** |
| **Sídlo:** | Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ 500 03 |
| **IČ / DIČ:** | 27529576 / CZ 27529576 |
| **OR:** | Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2674 |
| **Kontaktní osoba:** | Mgr. Pavel Štěpán, +420 725 540 246, [stepan@cep-rra.cz](mailto:stepan@cep-rra.cz) |
| **Datová schránka:** | c3gdcip |

1. Technické podmínky - zadání

Dodané zařízení bude splňovat následující parametry:

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované technické parametry, funkční požadavky a výbava** | |
| **Požadavky zadavatele** | **Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem**  **ANO/NE** |
| 1) Minimální zvedací moment 155 kNm |  |
| 2) Min. otáčecí moment 31 kNm |  |
| 3) Min nosnost na 9 m 1.650 kg |  |
| 4) HR skládaná do Z |  |
| 5) Min. dosah ramene 9,5 m |  |
| 6) Min. krouticí monent 30 kNm |  |
| 7) Min. úhel natáčení 420 ° |  |
| 8) Max. hmotnost včetně opěr bez příslušenství 2.750 kg |  |
| 9) Min. dodávané množství oleje do rozvaděčů 2x 80 l |  |
| 10) Výklopné talíře podpěr |  |
| 11) Opěry jsou pevná součást podstavce |  |
| 12) Vyhřívaná sedačka |  |
| 13) Čtyřsponový závěs |  |
| 14) Čtyřbodové uchycení k rámu vozidla |  |
| 15) 1 ks volná hydraulická funkce |  |
| 16) Drapák o obsahu min 0,5 m2 |  |
| 17) Hydraulické hadice včetně trubek k rotátoru vedené uvnitř hlavního a zlamovacího ramene |  |
| 18) Olejový chladič |  |
| 19) Dvouokruhové čerpadlo 53/53 l |  |
| 20) 4 ks LED světel |  |
| 21) Startování a vypínání motoru vozidla z HR |  |
| 22) Přidávání otáček motoru vozidla z HR |  |
| 23) Kotevní šrouby |  |
| 24) Nekonečný rotátor |  |
| 25) Opěrka kmenů |  |
| 26) Ochranná stříška jeřábníka ovládaná vzduchem |  |
| 27) Montáž HR na vozidlo, včetně oleje |  |
| 28) Demontáž stávající HR |  |
| 29) Záruka: ocelová konstrukce 36 měsíců |  |
| 30) Záruka: Hydraulika 12 měsíců |  |
| 31) Revizní zpráva |  |
| 32) Servis do 130 km |  |

Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

**Pozn.:** Toto jsou zadavatelem minimálně požadované parametry. Dodavatel může v rámci své nabídky dle svého uvážení nabídnout i další zde výslovně nepožadované parametry a vybavení dodávaného zařízení.

1. Prohlášení účastníka

Svým podpisem stvrzujeme, že naše nabídka splňuje veškeré jednotlivé výše uvedené technické podmínky a parametry, což jsme stvrdili i vyplněním ANO ve sloupci „Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem ANO/NE“. I jediné NE u jakékoli položky výše v tabulce znamená nesplnění požadavků zadavatele a tím jeho vyloučení ze zadávacího řízení

V ………………………………………….…… dne …………………………

……………………………………………………………

jméno, funkce

podpis oprávněného zástupce účastníka