**Technické vymezení uroflowmetru k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem**

**„Modulární systém pro urodynamická měření v urologii, urogynekologii a pozáruční servis pro Rychnov nad Kněžnou“**

# **UROFLOWMETR DANFLOW 3000**

1. Digitální bezdrátové spojení (WI-FI)
2. Technologie převaděče hmotnostních buněk k transformaci toku moči od pacienta do grafické podoby
3. Provedení statistik: maximální průtok, průměrný průtok, vyprázdněný objem a dobu průtoku
4. Pracovní vzdálenost min 45 m pro provedení uroflowmetrie
5. Komunikace za využití frekvence 866 MHz zajišťující větší stabilitu datového signálu
6. Rozsah měření 0-500 ml/s s přesností ±2%
7. Automatické ukládání dat ve formátu pdf
8. Třída zdravotnického prostředku IIa
9. Lithiová baterie s životností min. 2 roky bez nutnosti pravidelného dobíjení
10. Hmotnost 2 kg bez stojanu
11. Stojan uroflowmetru, typ ekonomický

***\*zadavatel požaduje, aby dodaný předmět veřejné zakázky byl plně kompatibilní s výše uvedeným zařízením: DANFLOW 3000 pořízeným z předešlých investic ONN a.s., které je v Nemocnici Rychnov na Kněžnou***

******