Pozn.: Tato příloha je zároveň přílohou č. 1 Kupní smlouvy
Technická specifikace předmětu plnění - minimální technické požadavky na předmět plnění

1.1.	Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv ojetého) sanitního vozu (DRNR) typu A2 (dle ČSN EN 1789+A2) pro Oblastní nemocnici Náchod, a.s. – pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou včetně dopravy do sídla zadavatele, instruktáže obsluhy a předání veškeré kompletní dokumentace. 

1.2.	Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku ojetého nebo jakkoliv již dříve použitého vozu. 

1.3.	Specifikace předmětu plnění, resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky, jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

1.4.	Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky, plnit normu ČSN EN 1789+A2 a dále splňovat požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.

1.5	Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanovena min./max. hodnota nebo min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných výkonů.

1.6. 	Technické požadavky / parametry v uvedených tabulkách na předmět plnění jsou nepodkročitelné:
	Parametr vozu	Reálná hodnota (vyplní účastník – ano / ne / nabídnuta vyšší hodnota atd.)	Kde uvedeno / prokazováno v nabídce (např. strana v nabídce)	
	Výkon min. 110 kW (150 PS) s dlouhým rozvorem náprav.	…	…	
	Bílá barva.	…	…	
	Palivo: motorová nafta.	…	…	
	Počet přepravovaných osob 2+5 (na místě spolujezdce dvousedačka). 	…	…	
	Dvojsedadlo spolujezdce s opěrkami hlavy.	…	…	
	Poloautomatická klimatizace v kabině řidiče a v prostoru pro pacienty.	…	…	
	Druhý výměník topení v prostoru pro pacienty.	…	…	
	Příhřev motoru.	…	…	
	Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka.	…	…	
	Elektrické stahování předních oken (v kabině řidiče).	…	…	
	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (dva klíče plnohodnotné).	…	…	
	ESP včetně brzdového asistenta.	…	…	
	ABS, EDS, ASR, MSR nebo obdobné asistenty.	…	…	
	6 stupňová mechanická převodovka.	…	…	
	Airbag řidiče + spolujezdce.	…	…	
	Posilovač řízení s bezpečnostním sloupkem řízení.	…	…	
	Konsola na přístrojové desce s otvory pro umístění dodatečných spínačů.	…	…	
	Světla pro denní svícení hlavní světlomety se zvýšenou svítivostí.	…	…	
	Automatický spínač denního svícení.	…	…	
	Asistent pro rozjezd do kopce.	…	…	
	Výškově a sklonově stavitelný volant.	…	…	
	Pevná přepážka s posuvným oknem mezi kabinou řidiče a zadním prostorem.	…	…	
	Pravé posuvné boční dveře s otvíracím oknem a dětskou pojistkou.	…	…	
	Prosklení celého přepravního prostoru.	…	…	
	Elektrický imobilizér.	…	…	
	Podvozek 16”, s brzdovými kotouči vpředu a vzadu.	…	…	
	16“ ocelová kola.	…	…	
	Náhradní sada 4 ks zimních pneumatik M+S s ocelovými disky.	…	…	
	Multifunkční ukazatel palubní počítač.	…	…	
	Originální rádio s přípravou pro telefonování, CD/MP3/WMA, reproduktory v palubní desce, autorádio nemusí být nutně vybaveno CD přehrávačem v případě, že bude, umožňovat přehrávaní přes USB nebo AUX, BLUETOOTH.	…	…	
	Přední mlhová světla a světla na denní svícení.	…	…	
	Parkovací asistent vpředu i vzadu – s ukazatelem vzdálenosti na panelu rádia.	…	…	
	Pryžové koberce (celoroční podlahová krytina).	…	…	
	Kontrola poklesu tlaku vzduchu.	…	…	
	Tažné lano, výstražný trojúhelník, autolékarnička, základní sada žárovek, klíč na kola, plnohodnotné rezervní kolo, zesílené nářadí a zvedák.	…	…	
	Zadní výklopné dveře prosklené (SANITA), vyhřívané sklo výklopných dveří, dětská pojistka zadních výklopných dveří, odjištění víka zadních výklopných dveří zvenku i zevnitř dálkovým ovládáním.	…	…	
	Výškově stavitelné sedadlo řidiče.	…	…	

	Zesílené odpružení a tlumiče.	…	…	
	Zesílená přední náprava.	…	…	
	Hasicí přístroj 2 kg u řidiče.	…	…	
	Záruka na vady laku v délce min. 48 měsíců – nebude předmětem hodnocení, je dáno jako absolutní kritérium.	…	…	
	Záruka na prorezavění karoserie min.144 měsíců - nebude předmětem hodnocení, je dáno jako absolutní kritérium.	…	…	
	Záruka min. 48 měsíců na věcné a právní vady vozu nebo do ujetí min. 200 000 km nebo kombinace min. 48 měsíců s omezením najetých kilometrů min. 200 000 – nebude předmětem hodnocení, je dáno jako absolutní kritérium.	…	…	

	Parametr sanitní dostavby
Sanitní nástavba musí splňovat podmínky ČSN EN 1789+A2 – sanitní vozidla pro dopravu raněných, nemocných a rodiček (RNDR) – typ „A2“	Reálná hodnota (vyplní účastník – ano / ne / nabídnuta vyšší hodnota atd.)	Kde uvedeno / prokazováno v nabídce (např. strana v nabídce)	
1.	Pojízdné infarktové křeslo (např. MEDIROL).	…	…	
	Hliníková konstrukce s vysokou pevností.	…	…	
	Ergonomické ovládání.	…	…	
	Zadní výklopná madla pro přenášení.	…	…	
	Přední výsuvná madla pro přenášení s odjištěním pomocí jedné ruky.	…	…	
	Boční sklopné opěry rukou.	…	…	
	Sklopná opěra nohou.	…	…	
	Kola o velkém průměru dokonale pohlcující otřesy od nerovností.	…	…	
	Zadní otočná kola s brzdou.	…	…	
	Čtyřbodový ramenní pásový systém.	…	…	
	Maximální nosnost 250 kg.	…	…	
	Aretace pro uchycení infarktového křesla u zadních dveří vpravo, vyrobeno z nerezové oceli pro zajištění lepší trvanlivosti a odolnosti proti korozi, navrženo pro snadnou montáž do sanitního vozidla a splňující evropskou normu EN 1789 + A2.	…	…	
2.	Skládací hliníková nájezdová rampa pro infarktové křeslo ovládaná jednou osobou u zadních dveří s bezpečným a nehlučným ukotvením ve složeném stavu.	…	…	
3.	Protiskluzová podlaha.	…	…	
4.	Tři pevná sedadla s integrovanými opěrkami hlavy a tříbodovými samonavíjecími bezpečnostními pásy. Dvě sedadla za dělící přepážkou a pravou loketní opěrkou + 1 sedadlo vedle nosítek u pravé stěny vozu a levou loketní opěrkou, delší bezpečnostní pásy na abnormální rozměry převážejících osob u všech sedadel.	…	…	
5.	Pojízdná skládací nosítka s odnímatelným a výškově polohovatelným podvozkem (např. MEDIROL).	…	…	
	Hliníková konstrukce s vysokou pevností.	…	…	
	Ergonomické ovládání.	…	…	
	Pevná ložná plocha pacienta umožňující masáž srdce.	…	…	
	Výsuvná madla pro přenášení s odjištěním pomocí jedné ruky.	…	…	
	Jednočlenná obsluha.	…	…	
	Plně polohovatelný podhlavník a podnožník pomocí plynové pružiny.	…	…	
	Sedm výškových pozic.	…	…	
	Kola o velkém průměru dokonale pohlcující otřesy od nerovností.	…	…	
	Přední kola otočná.	…	…	
	Dvoukrokový systém odjištění nohou při nakládání do sanitního vozu.	…	…	
	Čtyřbodový ramenní pásový systém.	…	…	
	Dva příčné pásy.	…	…	
	Anatomická matrace a polštář.	…	…	
	Úchyt pojízdného lehátka s podvozkem s vnitřním vodícím systémem pro snazší nakládání a vykládání (vyrobeno z nerezové oceli pro zajištění lepší trvanlivosti a odolnosti proti korozi), navrženo pro snadnou montáž do sanitního vozidla, splňuje evropskou normu EN 1789+A2.	…	…	
6.	Dětský zádržný systém pro bezpečnou přepravu dětí ve vozidlech záchranné služby, kompatibilní s většinou lůžek záchranných služeb, vhodný pro novorozence a děti až do cca sedmého roku věku s výškou těla 130 cm a hmotností 35 kg, vyroben pro použití s vakuovou matrací i bez ní. 	…	…	
	Dětský zádržný systém – báze: šířka (hlava/nohy): 39 cm/20 cm, délka: 74 cm, hmotnost: 1,3 kg.	…	…	
7.	Celkem 3 ks madel v prostoru pro pacienty umístěny dle fotodokumentace č.1 a č.2	…	…	
	1 ks vodorovné madlo před sedačkami na pevné přepážce.	…	…	
	1 ks svislé madlo – tvarované, pro lepší nastupování bočními dveřmi, na pevné přepážce.	…	…	
	1 ks madlo svislé – v maximální možné délce, před sedačkou na boční stěně (pacient má madlo po pravé ruce)	…	…	
8.	Topení do prostoru pro pacienty ovládané řidičem (závislé přídavné topení umístěné v zadním pravém podběhu nebo jinde, ale nesmí dojít k zmenšení prostoru pro pacienty, ovládání v prostoru řidiče a čidlo termostatu v prostoru pro pacienty).	…	…	
9.	Polepení bočních oken prostoru pro pacienty: zmatnění oken celoplošně kouřovou fólií s propustností 5 % a atestem.	…	…	
	Okno zadních výklopných dveří samolepící tónovou performovanou fólií bílé barvy s atestem.	…	…	
10.	Obložení stěn a stropu vozidla prostoru pro pacienty omyvatelné.	…	…	
11.	Tepelná a zvuková izolace vozidla prostoru pro pacienty – nehořlavé materiály.	…	…	
12.	Obložení zadních podběhů – zvuková a tepelná izolace.	…	…	
13.	Sklopný nástupní nerezový rošt pro nastupování bočními dveřmi.	…	…	
14.	Odsávání a přisávání vzduchu ve stropnici a v prostoru pro pacienty.	…	…	
15.	Držák medicinálního kyslíku (10 kg lahev Linde) – 1 ks v prostoru pro pacienty.	…	…	
16.	Držák infuze ve stropě – odnímatelný, na láhve i PVC sáčky.	…	…	
17.	Zvukové signalizační zařízení mezi prostorem pacientů a kabinou řidiče ovládané z prostoru pro pacienty.	…	…	
18.	Otočný světelný hledáček v zadní části vozu.	…	…	
19.	Nápis: „Připoutejte se prosím“ na pevné přepážce v prostoru pro pacienty.	…	…	
20.	Odpadkový koš vč. uchycení.	…	…	
21.	Elektroinstalace zástavby.	…	…	
	Vypínače.	…	…	
	Kabely.	…	…	
	Osvětlovací LED pásky pro osvícení vnitřního prostoru pro pacienty ovládané i z prostoru řidiče.	…	…	
	2 ks zásuvka s rozvody 12V.	…	…	
22.	Výstražné zvukové a světelné zařízení.	…	…	
	Zvukové výstražné zařízení se spojitě proměnnou výškou tónu (100W) umístěné v přední masce vozu.	…	…	
	Přední LED majáková rampa modré barvy (nízká – např. Optima).	…	…	
	2 x LED výstražná světla modré barvy umístěna v masce vozu – zapuštěná.	…	…	
	Zadní LED maják modré barvy – na střeše v ose vozidla.	…	…	
23.	Úložná skříňka s otevírací horní deskou a výklopnou boční stranou umístěna mezi levou stěnou vozidla a lehátkem (viz fotodokumentace č.3).	…	…	
24.	Univerzální stůl pod nosítka s úložným prostorem pro lékařský kufr a lékařský materiál (ideálně podle fotodokumentace č.4, zadní část výsuvný šuplík, boční posuvná dvířka).	…	…	
25.	Zatmelení všech spojů obložení v prostoru pro pacienty.	…	…	
26.	Vnější polep vozidla z folie 3M pro exteriéry.	…	…	
	Nalepení:
Obvodový pruh červené barvy ve výšce klik dveří (případně podél prolisu karoserie) v šířce 10 cm.	…	…	
	Nalepení nápisu: 
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA ONN a.s.
V červeném pruhu na bocích vozidla, výška písmen 8 cm, barva bílá. 	…	…	
	Nalepení nápisu: 
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA 
                       ONN a.s.
Na okno zadních výklopných dveří, v ose vozidla pod Hvězdu života, výška písmen 5 cm, ve dvou řádcích, barva světle modrá.	…	…	
	Nalepení nápisu: 
AMBULANCE
V zrcadlovém obrazu, na přední kapotu vozu v ose pod Hvězdu života, výška písmen 11 cm, barva červená.	…	…	
	Nalepení:

Hvězda života na okno zadních výklopných dveří (v ose nad nápisem DSZ ONN a.s.) a na přední kapotu (v ose nad nápisem AMBULANCE), velikost 26 cm, barva modrá.	…	…	
	Nalepení:
www.nemocnicenachod.cz
Webová adresa 5 cm nad spodní hranu zadních výklopných dveří, velikost písmen 5 cm, barva světle modrá.	…	…	
	Nalepení:

Logo ONN a.s. na levé i pravé přední dveře vozidla, průměr loga 18 cm, velikost písmen 4,5 cm.	…	…	
27.	Záruka min. 48 měsíců – nebude předmětem hodnocení, je dáno jako absolutní kritérium.	…	…	

1.7.	Fotodokumentace

Fotodokumentace č.1				Fotodokumentace č.2

Fotodokumentace č.3				Fotodokumentace č.4

1.8.	OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

Součástí dodávky bude: 
•	zaškolení obslužného personálu včetně protokolu o zaškolení, protokol o předání kompletního vozu, návod na obsluhu vozu včetně nástavby včetně záručních listů v českém jazyce, technický průkaz, servisní knížka, prohlášení o shodě, kompletní doklady k nástavbě (technický popis samostatného technického celku, výpis technického osvědčení).

Podrobnosti k předložení viz zadávací dokumentace.

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:
Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění
veřejné zakázky.

V  .................................  dne   .......................

	….……………………….
razítko, jméno a podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení