TABULKA PLASTOVÝCH REVIZNÍCH ŠACHET

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **šachta** | **kóta poklopu[m.n.m.]** | **kóta odtoku [m.n.m.]** | **výška šachty [m]** | **typ šachty** | **typ dna** | **DN potr. [mm]** | **DN šach. roury** | **délka roury [mm]** | **poklop** |
| Š11 | 501,44 | 499,24 | 2,2 | DN 425 | DNO KG 160 PŘÍMÉ | 160 | 425 | 1750 | BET. 425/3T S BET. KONUSEM |
| Š12 | 503,31 | 499,31 | 4 | DN 425 | DNO KG 200 SBĚRNÉ T | 200 | 425 | 3500 | BET. 425/3T S BET. KONUSEM |
| Š13 | 503,93 | 502,18 | 1,75 | DN 425 | DNO KG 160 ÚHEL 60° | 160 | 425 | 1260 | BET. 425/3T S BET. KONUSEM |
| Š14 | 502,67 | 499,67 | 3 | DN 425 | DNO KG 160 PŘÍMÉ | 160 | 425 | 2520 | BET. 425/3T S BET. KONUSEM |
| Š15 | 504,26 | 500,76 | 3,5 | DN 425 | DNO KG 200 ÚHEL 60° | 200 | 425 | 3010 | BET. 425/3T S BET. KONUSEM |
| Š16 | 510,07 | 504,97 | 5,1 | DN 425 | DNO KG 160 PŘÍMÉ | 160 | 425 | 4620 | BET. 425/3T S BET. KONUSEM |
| Š17 | 507,97 | 506,21 | 1,76 | DN 425 | DNO KG 160 ÚHEL 90° | 160 | 425 | 1330 | LITINA 425/D400 S TELESKOPEM |
| Š41 | 503,45 | 502,17 | 1,28 | DN 425 | DNO KG 200 ÚHEL 90° | 200 | 425 | 840 | LITINA 425/B125 S TELESKOPEM |
| Š42 | 503,45 | 502,03 | 1,42 | DN 425 | DNO KG 200 ÚHEL 90° | 200 | 425 | 980 | LITINA 425/B125 S TELESKOPEM |
| Š43 | 510,04 | 505,04 | 5 | DN 425 | DNO KG 160 PŘÍMÉ | 160 | 425 | 4550 | BET. 425/3T S BET. KONUSEM |
| Š44 | 507,9 | 506,24 | 1,66 | DN 425 | DNO KG 160 ÚHEL 60° | 160 | 425 | 1190 | LITINA 425/D400 S TELESKOPEM |