**Kniha svítidel**

Stavba: Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie

Místo stavby: Komenského 77, Nový Bydžov

Investor: Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov

Část: D.1.4a - elektroinstalace

Svítidlo Typ A



|  |  |
| --- | --- |
| Světelný tok | 3650 lm |
| Výkon | 35W |
| Rozměry | 600x600 mm |
| Krytí | IP 21 |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Montáž | A - vsazené |

Svítidlo Typ A1



|  |  |
| --- | --- |
| Světelný tok | 7250 lm |
| Výkon | 56W |
| Rozměry | 1200x600 mm |
| Krytí | IP 21 |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Montáž | A1 - vsazené |

Svítidlo Typ N



|  |  |
| --- | --- |
| Světelný tok | 1200lm |
| Výkon | 5W/60min |
| Rozměry | 225/170/45 mm |
| Krytí | IP 54 |
| Teplota chromatičnosti | - |
| Montáž | Přisazené |

Svítidlo Typ N

Ekvivalent do prostoru



|  |  |
| --- | --- |
| Světelný tok | 35/40 lm |
| Výkon | 2W |
| Rozměry | - |
| Krytí | IP 44 |
| Doba svítivosti | 1 hod |
| Montáž | Přisazené |

Svítidlo Typ N2

