**TABULKA DVEŘÍ\_VNITŘNÍ\_SOUPIS**

Veškeré rozměry nutno ověřit na místě.

Dílenská výrobní dokumentace není součástí tohoto projektu, bude zpracována dodavatelem a předložena architektovi ke schválení. Materiály, povrchové úpravy, barevnost, kování, budou odsouhlaseny na základě předložených vzorků

Součástí kompletní dodávky jsou spojovací a kotevní prvky.

Provedení detailu osazení bude upřesněno po vybourání stávajících konstrukcí a provedení ostění.

Dveřní křídlo vnitřní: sendvičová konstrukce (rám z masivu, výplň odlehčená dřevotřísková deska), povrch lakovaný PUR (odolný oděru) matný nebo z přírodní dýhy -dub světlý, s ochranným lakem matným. Rámové nebo hladké provedení křídla, prosklení dělené (viz schéma). Zasklení bezpečnostním sklem.

Kování vyvzorkovat a nechat odsouhlasit architektem. Materiál nerez ocel, povrch broušená nerez, kulatá rozeta, cylindrická vložka, v systému SGHK (systém generálního kklíče), klika/klika, klika/koule, wc kování s možností bezpečnostní demontáže. Zámky zadlabané. Dle specifikace kování bezpečnostní s bezpečnostní vložkou, s oboustrannou prostupovou vložkou. Budou použity 2 systémy generálního klíče (SGHK, G-generální, H-hlavní (skupinový).

Vstupní dveře (domovní DV.02 a bytové D.09,D.14) budou provedeny jako bezpečnostní, vč. kování a vložky,

s integrovaným vícebodovým bezpečnostním zámkem, panty, zárubní, u bytových plných se zvukovou izolací křídla 33-39dB.

Závěsy stavitelné, nerez ocel, hladké bez ozdoby, u vstupních bytových bezpečnostní integrované seřizovací panty a pevné dvojité čepy .

Obložková zárubeň mdf lakovaná matná, slonová kost, š. 60mm, u vstupních dveří bezpečnostní zárubně ocelové s obložkou mdf dýhovanou.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **popis** | **kování** | **rozměr**  sv.šxv mm | **ks** | **poznámka**  podlaží, č.m. |
| **D.01** | jednokřídlé , kovové, výpln tahokov ocel zárubeň, atyp,  součást Z.01 | klika/ klika  cylindrická jednostranná půlvložka | 730/1600 | 1 | 1.pp  SGHK2 -G |
| **D.02** | jednokřídlé, kovové, rám s výplní tahokov, ocel zárubeň atyp | klika/klika  cylindrická jednostranná půlvložka | 800x1600  L  P | 1  1 | 1.pp  SGHK2 -G |
| **D.03** | jednokřídlé, kovové, rám s výplní tahokov, ocel zárubeň, atyp,  součást Z.02 | klika/klika  cylindrická jednostranná půlvložka | 800x2000  L | 1 | 1.pp  SGHK2 -G |
| **D.04** | jednokřídlé, hladké, plné, lak mat slon kost,  obložková zárubeň lak | klika/klika  cylindrická jednostranná půlvložka | 800/1970  P | 1 | 1.np, 103  SGHK2 -G |
| **D.05** | dřevěné, jednokřídlé, rámové, dělené částečně prosklené, v prosklené stěně dělené vč., lak mat slonová kost, dřevěná zárubeň, lak | klika/klika | 900/2200 P  (2000/2200) | 1 | 1.NP, 101 |
| **D.06** | jednokřídlé, hladké, plné, lak mat slon kost,  obložková zárubeň lak | klika/klika  cylindrická jednostranná půlvložka | 900/1970  P | 1 | 1.np, 104 do sklepa  SGHK2 -G |
| **D.07** | jednokřídlé, rámové, plné, lak mat slon kost,  obložková zárubeň lak | klika/klika  cylindrická oboustranná vložka | 900/1970  L | 1 | 1.np, 105  SGHK1-G |
| **D.08** | jednokřídlé, hladké, plné, lak mat slonová kost,  obložková zárubeň lak | wc kování bezp. klika/klika | 700/1970  P  L | 2  1 | bez prahu-větrání  1.np, 106, 2.np 207  2.np 204 |
| **D.09** | bezpečnostní vstupní bytové jednokřídlé, rámové, plné, dýha dub, ocel bezp. zárubeň s obložkou dýha, s kukátkem, bezpečnostní kování, vč. zapuštěného dubového prahu. | klika/klika  bezpečnostní cylindrická vložka oboustranná s prostupovou spojkou | 900/1970  P | 1 | 1.np, 109  dřevěný práh zapuštěný v rovině podlahy  SGHK1-G, H1 |
| **D.10** | jednokřídlé, rámové, dělené prosklené, lak mat slon kost, obložková zárubeň lak | klika/klika | 900/1970  P | 1 | 1.NP, 103 |
| **D.11** | jednokřídlé, hladké, plné, lak mat slon kost,  obložková zárubeň lak | wc kování  bezp, klika/klika | 800/1970  P | 1 | bez prahu-větrání  1.np, 112 |
| **D.12** | jednokřídlé, rámové, plné, lak mat slon kost,  obložková zárubeň lak | klika/klika+oliva  cylindrická vložka oboustranná s prostupovou spojkou s olivou | 900/1970  L  P | 1  2 | 1.np,111  1.np, 108,110  SGHK1-G, H1 |
| **D.13** | jednokřídlé, hladké, plné, lak mat slonová kost,  obložková zárubeň lak | wc kování  bezp, klika +madlo/klika | 900/1970  L | 1 | 1.np, 107  bez prahu-větrání |
| **D.14** | bezpečnostní vstupní bytové jednokřídlé, rámové, plné, dýha, ocel zárubeň bezpečnostní s obložkou dýha, s proskleným nadsvětlíkem, bezpečnostní kování, vč. dubovoho prahu niízkého | klika/klika  bezpečnostní cylindrická vložka oboustranná s prostupovou spojkou | 800/1970  (2600mm vč. nadsvětlíku)  P | 1 | 2.np, 208  dřevěný práh nízký  SGHK1-G, H2 |
| **D.15** | jednokřídlé, rámové, plné, lak mat slon kost,  obložková zárubeň lak | klika/klika  cylindrická vložka oboustranná s prostupovou spojkou s olivou | 800/1970  L  P | 1  2 | 2.np 205  202,203  SGHK1-G, H2 |
| **D.16** | jednokřídlé, rámové dělené, prosklené, lak mat slon kost,  obložková zárubeň lak | klika/klika | 800/1970  P | 1 | 2.NP 206 |
| **D.17** | jednokřídlé, hladké, plné, lak mat slon kost,  obložková zárubeň lak, | klika/klika | 700/1970  L | 1 | 2.np, 209  bez prahu-větrání |

Dolňující poznámky:

Vstupní a terasové dveře jsou popsány v samostatné TABULCE VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ.

V 1.np zajistit výšku 400m na „okop“ pro vozíčkáře

Budou použity 2 systémy generálního klíče (SGHK, G-generální, H-hlavní (skupinový), viz tabulka a součinnost uživatele. :

Součástí SGHK1 jsou i dveře vnější vstupní domovní DV.02 a vstupní vrata Z.13

SGHK1-G- vstupní vrata, vstupní domovní dveře, vstupní bytové dveře 2x, pokoje 6x, kancelář; celkem 2ks

SGHK1-H- vstupní vrata, vstupní domovní dveře, vstupní bytové dveře 1x, pokoj jednotlivý 1x; celkem 6ks

SGHK2-G- sklad, vstup do suterénu, technická místnost, sklep, koje 2x, zahradní sklad

Dveře osazeny ve zděných příčkách/přizdívkách tl. 100/150mm nebo v sádrokartonové příčce tl.150mm.

Obložková zárubeň mdf lakovaná matná, slonová kost, š. 60mm, u vstupních dveří bezpečnostní zárubně ocelové s obložkou mdf dýhovanou.

Práh dřevěný masiv dub ve vstupních bytových dveří D.09, D.14 zapuštěný nebo dle možnosti nízký.

Kde není uvedeno, nebude osazen práh. Podlahová povlaková krytina (linoleum) probíhá, pouze svar povlakové krytiny, pod dveřním křídlem. V místě styku dlažby a povlakové krytiny bude ukončovací L lišta pod dlažbu, pod dveřním křídlem.

Kování : ilustrační foto:

