**TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ\_SOUPIS**

Veškeré rozměry nutno ověřit na místě.

Dílenská výrobní dokumentace není součástí tohoto projektu, bude zpracována dodavatelem a předložena architektovi ke schválení. Materiály, povrchové úpravy, barevnost, kování, budou odsouhlaseny na základě předložených vzorků

Součástí kompletní dodávky jsou spojovací a kotevní prvky, povrchová úprava.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | popis | rozměr mm  cca | ks | Poznámka/povrch |
| **Z.01** | DĚLÍCÍ STĚNY ocel rámová konstrukce, výplň tahokov, rám pro osazení dveří, uzavřené profily 40X40, krycí lišta, tahokov oko 20x15, tl.1,5mm | *v.1550, l.2400+4200 (vč.2x dv.800)* | 1 kpl | 1.pp,  bodově kotveno do stěn, nátěr vícevrstvý antracit |
| **Z.02** | RÁM S VÝPLNÍ tahokov a rám pro dveře | *v.2030, l.1200 (vč. dv. 800)* |  | 1.pp  bodově kotveno do stěn, nátěr |
| **Z.03** | MADLO, ZÁBRADLÍ do sklepa, tyčovina d.50, vč. kotvení á 750mm | *4,2bm* |  |  |
| **Z.04** | STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI  svislé příčle,uzavřený profil, dřevěné madlo |  |  | 1.-2.np, repase (odstranění stáv. nátěrů, oprava, nový vícevrstvý nátěr antracit, madlo bezbarvý lak |
| **Z.05** | ZÁBRADLÍ - vstupní schodiště a podesta,  krycí deska ocel .plech tl 0 ,8mm, š.160mm + madlo plochý profil 50x6mm | *l.3200+sklon* | 1 | 1.np  vč. kotvení do zídky, vícevrstvý nátěr, antracit |
| **Z.06** | SCHODNICE , vyrovnávací schody na terasu, uzavřený profil 60x60+ l profily na uložení schodnice, 5 stupňů,  á 180+250mm,  stupnice- terasové prkno modřín tl.30 |  | 2 | 1.np  vč. kotvení do beton základku  a nosného prvky terasy, podprahová spojka, vícevrstvý nátěr antracit |
| **Z.07** | ZÁBRADLÍ NA TERASE 1.np A NA SCHODECH, rámy s příčlemi vodorovnými,  stojiny: ocel. plochý profil 50x6mm, příčle d.10 á 120mm | *13bm*  rám š.950x v.900 | kpl | 1.np  vč. kotvení do nosného prvky terasy, vícevrstvý nátěr antracit |
| **Z.08** | ZÁBRADLÍ U FRANC. OKNA O.08,  rámy s příčlemi vodorovnými,  stojiny: ocel. plochý profil 50x6mm, příčle d.10 á 120mm | *l.1500, v.900* | kpl | 1.np  vč. kotvení do ostění okna, vícevrstvý nátěr antracit |
| **Z.09** | MŘÍŽE NA OKNA DO SUTERÉNU  rám z pásoviny 6x50mm, vodorovné příčle d.6mm vč. kotvení do ostění |  | 4 | 1.pp rozměry dle jednotlivých oken,  ochranný nátěr |
| **Z.10** | ZÁBRADLÍ TERASA 2.np  rámy s příčlemi vodorovnými,  stojiny: ocel. plochý profil 50x6mm, příčle d.10 á 120mm | *10,7bm*  *rám š.950x v.1000mm* | kpl | 2.np  vč. kotvení do atiky terasy,  vícevrstvý nátěr antracit |
| **Z.11** | NOSNÁ KONSTRUKCE MARKÝZY  ocel I 120, l.2000 7ks, podélný spojovací UE120 |  | kpl | vč. kotevních prvků v žlb věnci, uložení 120mm, vícevrstvý nátěr antracit, |
| **Z.12** | NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY ZÁVĚTŘÍ  2x podélné UE120 l.6200mm, +příčníky 2x50/50/5mm, l.1600, 14ks |  | kpl | kotveno do atiky, nadezdívky a na ocel. sloup  vícevrstvý nátěr, antracit |
| **Z.13** | VJEZDOVÁ,/VSTUPNÍ VRATA dvoukřídlá, se spodní zástrčí, podprahovou spojkou, kování klika/koul elektromech. zámek, rám a příčle z uzavřených profilů 60x40mm, výplň plech tl.0,4, vyřezaný , grafický motiv „22“, spára výřezu cca 40mm, začištěné hrany neostré | *2100/2100,* | 1 | vícevrstvý nátěr, antracit,  vč. SLOUPKŮ 50x50 a základku |
| **Z.14** | OCEL LANKA NEREZ, PERGOLA A TRELÁŽ PRO POPÍNAVÉ ROSTLINY, systémové řešení vč. kotevních a rektifikačních prvků, | *(15x3m)*  *45bm* |  | Kotveno do dřevěných prvků |
| **Z.15** | OCEL PÁSOVINA 0,8x100m vč. kotevních trnů v.100+150mm á 2m | *BM* |  | Obruba dlažby |
|  |  |  |  |  |