**TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ\_SOUPIS**

Veškeré rozměry nutno ověřit na místě.

Dílenská výrobní dokumentace není součástí tohoto projektu, bude zpracována dodavatelem a předložena architektovi ke schválení. Materiály, povrchové úpravy, barevnost, kování, budou odsouhlaseny na základě předložených vzorků

Součástí kompletní dodávky jsou spojovací a kotevní prvky, povrchová úprava.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **popis** | **rozměr**  hl x l x v mm | **ks** | **poznámka**  podlaží, č.m. |
| **T.01** | kuchyňská linka pro handicapované, sestava, dolní skříňky, kontejnery, pracovní deska, horní skříňky, vysoké skříně, vč. vestavěné spotřebiče (lednička s mrazákem, varná deska, pečící trouba, digestoř, mikrovlnná trouba, myčka); vestavný jednodřez s okap. plochou nerez,  korpusy bílé laminy tl.18mm, spodní dvířka mdf 18mm, lak mat slonová kost, horní dvířka dýha dub, krycí panely, pracovní deska lamino tl.38, dvířka naložená, vč. vnitřního vybavení, nábytkového kování a úchytek, rektif. nožky, sokl | Spodní / horní siř. 600/350x v.800,  l.1,8+2+2m  vysoké siř. 600x2000,  l.3,2m | 1kpl | 1.np 113  popis spotřebičů viz příloha, viz výkres |
| **T.02** | kuchyňská linka, sestava, horní skříňky, pracovní deska, horní skříňky, vysoké skříně, vč. vestavěných spotřebičů (lednička s mrazákem, varná deska, pečící trouba, digestoř, mikrovlnná trouba, myčka), vestavný jednodřez s okap. plochou nerez,  korpusy bílé lamino tl.18mm, spodní dvířka mdf 18mm lak mat slonová kost, horní dvířka dýha dub, krycí panely, dvířka naložená, vč. nábytkového kování, úchytek, vnitřního vybavení, rektif. nožky, sokl | Spodní / horní skř. 600/300 x v.800,  l.3+1,8m  vysoké skř. 600x v.2000,  l.1,6m | 1kpl | 2.np 206  popis spotřebičů viz příloha, viz výkres |
| **T.O3** | vestavěná šatní skříň otevřená, korpus MDF 18mm lak mat slonová kost, spodní a horní police, tyč na ramínka, osazeno do niky | 350x1020x2100 | 1 | 1.np 105  vč. osazení do niky |
| **T.04** | lavice -botník, závěsný, sestava, korpus MDF 18mm dýha dub, otevřené police, opěradlo | 350x1000x400 | 2 | 1.np 104  dle T.05 |
| **T.05** | nástěnná věšáková stěna, sestava, deska MDF 18mm dýha dub, horní police hl.150, 2 řady nerez dvojháčků, v části vlepené zrcadlo š.500 | 150x1000x2000 | 2 | 1.np 104  dle T.04 |
| **T.06** | nástěnná věšáková stěna, deska MDF 18mm dýha dub, horní police hl.150, 2 řady nerez dvojháčků | 150x1000x2000 | 1 | 1.np 109  2.np 208 |
| **T.07** | nízký botník, police s dvířky, opěradlo, deska MDF 18mm dýha dub | 300x 1000 x400 | 1 | 1.np 109  2.np 208 |
| **T.08** | vnitřní okenní parapet, dřevotříska dýhovaná, dýha masiv, lazura dub dle okna, ad O.06, O.05 | 280x 17(25) x 2150 | 3 | 1.np 108,110,111 |
| **T.09** | vnitřní okenní parapet, dřevotříska dýhovaná, dýha masiv, lazura dub dle okna, ad O.12 | 350x 17(25)x 2150 | 1 | 2.np 205 |
| **T.10** | vnitřní okenní parapet, dřevotříska dýhovaná, dýha masiv, lazura dub dle okna ,ad O.13, O.14 | 410x 17(25) x 1200 | 2 | 2.np  202, 203 |
| **T.11** | vnitřní okenní parapet, dřevotříska dýhovaná, dýha masiv, lazura dub dle okna ad O.15 | 350x 17(25) x 1950 | 1 | Mezipodesta  201 |
| **T.12** | Venkovní terasa s nosnou konstrukcí, sloupky a trámky, modřínová prkna, komplet vč. kotvení zemními vruty, viz samostatný výkres | 3000x5000 |  | 1.np |
| **T.13** | Nosná konstrukce zastřešení parkingu, sloupky, vaznice, krokve, zavětrování, vč kotevních prvků a základových betonových patek, viz samostatný výkres | 3500x6000 |  | parter |
| **T.14** | Nosná a obvodová konstrukce zahradního skladu, sloupky, vaznice, krokve, prkenné opláštění, drevěné dveře jednokřídlé s kováním, komplet vč. lehké podlahy na roštu, kotevních prvků a základových betonových patek, viz samostatný výkres | 3500x3500 |  | parter |
| **T.15** | Nosná a obvodová konstrukce altánu , sloupky, vaznice, krokve, příčné trámky, vodorovné hranoly, lavice, oplechování horních profilů, komplet vč. kotvení a základového pasu z beton. tvárnic, viz samostatný výkres | 3000x4000 |  | parter |
| **T.16** | OBKLAD STĚNY u podélné strany postele,  deska mdf dýhovaná, dub, dle materiálu postele, skryté kotvení do stěny | 18x2100x500 | 6 | 108,110,111,  202,203,205 |

**PŘÍLOHA TABULKY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:**

**POŽADAVKY NA VESTAVĚNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE**

Vestavěné spotřebiče jsou jako zařizovací předměty součástí dodávky vestavěného nábytku, tzn. Truhlářský výrobek – kuchyňská linka-sestava, T.01, T.02. Konkrétní výrobky budou předloženy architektovi a uživateli ke schválení, jejich výběr bude zohledněn v dílenské dokumentaci dodavatele a přípravě koncových pRvků TZB

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VYBAVENÍ VESTAVĚNÉ** | ks | S**PECIFIKACE** |
| **Lednice s mrazákem, vestavěná** | 2 | výška cca 203 cm, mrazák dole, energetická třída A - B, objem mrazáku min. 100l, objem ledničky min. 250l, počet přihrádek mrazáku 3 |
| **Mikrovlnná trouba, vestavná** | 2 | výkon min. 1000W, průměr talíře min. 27 cm, s otočným talířem, přehledné, jednoduché ovládání - možnost ovládat otočnými prvky. |
| **Myčka, 60, vestavná** | 2 | hlučnost max. 44 dB, energetická třída max. C, spotřeba vody do 9,5l vč./cyklus ECO program |
| **sklokeramická varná deska** | 2 | čtyřplotýnková, **manuální/mechanické** ovládání, dětská pojistka, automatické vypnutí, kontrolka zbytkového tepla |
| **Trouba, vestavná** | 2 | Energetická třída min. A+, objem 70 – 72l, ideálně mechanické ovládání/ovládání otočnými prvky, s parní funkcí, gril, horní ohřev, pravý horký vzduch, rozmrazování, spodní ohřev, ventilátor, teleskopické vysouvání plechu, min. 3vrstvé sklo dvířek, časovač, dětská pojistka, ochlazovací systém, tlumené zavírání dvířek |
| **Digestoř vestavná** | 2 | Vestavný, výsuvný, napojení na VZT, max 67dB,en.tř. A-B, 3 stupně výkonu, min 390 m3/hod, 2 vyjímatelné hliníkové filtry, š.600mm, integrované osvětlení, nerez nebo stříbrná lišta, ovládání jednoduché |