**TABULKA REFERENČNÍCH SANITÁRNÍCH PŘEDMĚTŮ**

Veškeré výrobky budou osazeny v souladu s požadavky výrobce (montážní návod), součástí jsou montážní a kotevní prvky.

Vzorky a finální umístění bude odsouhlaseno architektem, předem budou ověřeny skutečné rozměry stavebních konstrukcí.

Technická specifikace výrobků upřesněna projektem ZTI.

daných zařízení budou dodrženy tyto požadavky:

V souladu s požadavky udržitelného využívání zařízení, která dle technického listu výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU má doloženou spotřebu vody:

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **POPIS** | **ks** | ***Ilustrační foto př.*** |
| **UM1** | UMYVADLO keramické bílé, nástěnné, s otvorem pro baterii,  S broušenou spodní částí pro osazení skříňky  550x465x175mm  + závěsná skříňka pod umyvadlo s 1+1 zásuvkou, 550x450x390mm,  bílá, lesk, lamino, pomalé zavírání  + instalační sada pro zavěšení do lehké sdk stěny  + instalační sada pro zazdění | 2  2  1  1 |  |
| **UM2** | UMYVÁTKO keramické bílé nástěnné, s otvorem pro baterii vpravo,  360x250x165 mm  + instalační sada pro zazdění | 2  2 |  |
| **UM3** | UMYVADLO BEZBARIÉROVÉ keramické bílé, nástěnné, s otvorem pro baterii,  640x550 mm  + instalační sada pro zazdění | 1  1 |  |
| **WC1** | WC MÍSA ZÁVĚSNÁ, hluboké splachování, 510x360x360 mm,  vč. podomítkového splachovacího modulu, ovládací tlačítko pro 2 množství splachování, chrom mat  + sedátko duroplast,  + bidetové sedátko elektronické s přívodem teplé vody a s dosoušením  + předstěnová konstrukce pro zazdění  + předstěnová konstrukce do lehkých příček | 4  1  3  1  3 | C:\Documents and Settings\Lenovo\Plocha\tabulka\sigma 01 matný chrom.jpg |
| **WC2** | WC MÍSA ZÁVĚSNÁ pro tělesně postižené 360x700x380 mm,  vč. sedátka duroplast, vč. podomítkového splachovacího modulu, ovládací tlačítko pro 2 množství splachování, chrom mat  + předstěnová konstrukce pro zazdění | 1  1 |  |
| **BA1** | BATERIE UMYVADLOVÁ stojánková páková, chrom,v. 110mm,  s odtokovou soupravou, keramická kartuše  vč. sifon umyvadlový 5/4´´, 50/170-250, pochromovaný | 4 | Hansgrohe Focus E2 - Páková umyvadlová baterie 100, chrom 31607000 |
| **BA2** | BATERIE UMYVADLOVÁ stojánková páková pro invalidy  S prodlouženou pákou  vč. sifon umyvadlový 5/4´´, 50/170-250, pochromovaný | 1 |  |
| **BA3** | BATERIE SPRCHOVÁ nástěnná termostatická  Včetně hadice, ruční sprchové hlavice, upevňovací tyče | 2 |  |
| **BA4** | BATERIE SPRCHOVÁ nástěnná termostatická pro invalidy  Včetně hadice, ruční sprchové hlavice, upevňovací tyče  vč. odtokové soupravy | 1 | http://hansgrohe-shop.cz/preview/Crometta-85-variojet-rucni-sprcha-000.jpg?w=373&h=248http://hansgrohe-shop.cz/preview/Isiflex-hadice-sprchova-1-25m-chrom-000.jpg?w=373&h=248 |
| **BA5** | BATERIE KUCHYŇSKÁ DŘEZOVÁ stojánková páková, v. 338 hl.204mm  keramická kartuše, chrom  vč. sifon bílý plast | 1 |  |
| **BA6** | BATERIE KUCHYŇSKÁ DŘEZOVÁ stojánková páková pro invalidy  keramická kartuše, chrom  vč. sifon bílý plast | 1 |  |
| **BA7** | BIDETOVÁ SPRŠKA chrom  Včetně podomítkového tělesa | 1 |  |
| **SK1** | SPRCHOVÁ VANIČKA 800x800 mm,  - vanička litý mramor, bílá, samonosná, zápustná  vč. odtokové soupravy | 1 |  |
| **SK2** | SPRCHOVÁ VANIČKA 900x900 mm,  - vanička litý mramor, bílá, samonosná, zápustná  vč. odtokové soupravy | 1 |  |
| **SK3** | ODTOKOVÝ SPRCHOVÝ ŽLÁBEK dl.900 mm  Chrom, se sifonem | 1 |  |
| **SK4** | SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA ROHOVÁ PRO SPRCHU 800x800 mm,   * 2x suvné dveře dvojdílné, chromový rám, čiré sklo | 1 |  |
| **SK5** | SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA ROHOVÁ PRO SPRCHU 900x900 mm,   * 2x suvné dveře dvojdílné, chromový rám, čiré sklo | 1 |  |
|  |  |  |  |