**Příloha č.4**

**Technická specifikace** **Formátovací pila s předřezem**

**Dodavatel vyplní podbarvená pole.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nabízené zboží (výrobce, tovární značka, typ apod.)** | | |
|  | | |
| **Parametr** | **požadovaná hodnota** | **nabízená hodnota**  splňuje ANO / NE |
| výška stroje (stolu) | Min. 900 mm |  |
| délka pojezdového stolu | 3200 mm s aretací |  |
| druhá podpora na pojezdovém stole (podpora pro velké formáty) | ANO |  |
| součástí stroje předřezový agregát | min. otáčkami 8100/min. |  |
| průměr hřídele předřezu | Min. 20 mm |  |
| prořez hlavního kotouče | Min. 121 mm |  |
| průměr hlavního kotouče při 400 mm | může být s předřezem 120 mm |  |
| Součástí stroje pokosové pravítko | ANO |  |
| Veškeré ovládání na stroji, bez externího ovládacího panelu | ANO |  |
| automatický rozběh | hvězda/ trojúhelník |  |
| průměr vřetene | 30 mm |  |
| šířka řezu na paralelním pravítku minimálně | Min. 1300 mm |  |
| elektro motorické nastavení výšky řezu | ANO |  |
| elektromotoricky nastavení úhlů kotouče zobrazené na displeji, | naklopení 0o – 46o |  |
| automatické vysunutí předřezového agregátu do nastavené pozice a zasunutí (při zapnutí/vypnutí | ANO |  |
| motor | Min. 5,5 kW |  |
| možnost nastavit otáčky hřídele na | na 3000/4000/5000 ot. /min |  |
| napětí | 400V |  |
| dvě zarážky na hlavním příčném pravítku, pravítko s možností výsuvu | min. 3100 mm |  |
| excentrická patka na pojezdovém stole | ANO |  |
| elektromagnetická brzda | ANO |  |
| horní průmyslový odsávací kryt (kryt není uchycen na rozvíracím klínu) | ANO |  |
| hmotnost | Min. 1050 kg |  |
| záruka na stroj | 24 měsíců |  |
| vyroben dle evropské normy CE |  |  |
| součástí stroje ustavení, montáž a zaškolení obsluhy | ANO |  |

Cena ………………………. Bez DPH ……………………………..včetně DPH