**Příloha č.3**

**Technická specifikace** **Formátovací pila na masiv**

**Dodavatel vyplní podbarvená pole.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nabízené zboží (výrobce, tovární značka, typ apod.)** | | |
|  | | |
| **Parametr** | **požadovaná hodnota** | **nabízená hodnota**  splňuje ANO / NE |
| výška stroje (stolu) 900 mm | Min. 900 |  |
| délka pojezdového stolu | 3200 mm s aretací |  |
| prořez hlavního kotouče | Min. 121 mm |  |
| průměr hlavního kotouče | Min. 400 mm |  |
| automatický rozběh | hvězda/ trojúhelník |  |
| průměr vřetene | Min. 30mm |  |
| šířka řezu na paralelním pravítku | Min.1300 mm |  |
| elektro motorické nastavení výšky řezu | ANO |  |
| elektromotoricky nastavení úhlů kotouče zobrazené na displeji | naklopení 0o – 46o |  |
| automatické vysunutí předřezového agregátu do nastavené pozice a zasunutí (při zapnutí/vypnutí) | Ano |  |
| součástí stroje pokosové pravítko | ANO |  |
| motor | Min. 5,5 kW |  |
| možnost nastavit otáčky hřídele | 3000/4000/5000 ot. /min |  |
| napětí | 400V |  |
| dvě zarážky na hlavním příčném pravítku, pravítko s možností výsuvu | Min.  3100 mm |  |
| elektromagnetická brzda | ANO |  |
| horní průmyslový odsávací kryt (kryt není uchycen na rozvíracím klínu | ANO |  |
| hmotnost | Min. 1050 kg |  |
| záruka na stroj | 24 měsíců |  |
| vyroben dle evropské normy CE | ANO |  |
| součástí stroje ustavení, montáž a zaškolení obsluhy | ANO |  |
| veškeré ovladače na stroji, bez externího ovládacího panelu | ANO |  |

Cena ………………………. Bez DPH ……………………………..včetně DPH