**Příloha č.6**

**Technická specifikace**  **Srovnávací frézka**

**Dodavatel vyplní podbarvená pole.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nabízené zboží (výrobce, tovární značka, typ apod.)** | | |
|  | | |
| **Parametr** | **požadovaná hodnota** | **nabízená hodnota**  splňuje ANO / NE |
| šířka srovnávacího stolu | 420mm a maximální 460 mm |  |
| třířadý spirálový frézovací válec s břitovými destičkami (destičky součást stroje) | ANO |  |
| celková délka pracovního stolu | minimálně 2700 mm |  |
| úhel sklonu podélného pravítka | 0o – 45o |  |
| elektromagnetická brzda | ANO |  |
| hoblované stoly | ANO |  |
| sada 10ks šroubků k břit. destičkám a 10ks břit. destiček | ANO |  |
| automatické přepínaná | hvězda/trojúhelník |  |
| automatický bezpečnostní kryt hoblovacího válce | ANO |  |
| napětí 400 V | 400 V |  |
| součástí stroje ustavení, montáž a zaškolení obsluhy | ANO |  |
| vyroben dle evropské normy CE | ANO |  |
| Záruka na stroj min. 24 měsíců | ANO |  |

Cena ………………………. Bez DPH ……………………………..včetně DPH