|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace pro část B, odst. B2 veřejné zakázky Dodávka motorových vozidel pro rok 2025** | | | |
| **Tovární značka…………………………………… *doplní dodavatel***  **Obchodní označení modelu*…………………………doplní dodavatel***  **Počet vozidel: 1 kus** | | | |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | | | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Typ karoserie: | Liftback / Sedan | | konkrétní údaj |
| Počet dveří: | min. 4 | | konkrétní údaj |
| Počet míst k sezení: | 5 | | ANO / NE |
| Palivo: | benzín | | ANO / NE |
| Obsah motoru [cm3]: | min. 1800 | | konkrétní údaj |
| Výkon motoru [kW]: | min. 160 | | konkrétní údaj |
| Točivý moment [Nm]: | min. 350 | | konkrétní údaj |
| Kombinovaný limit emisí CO₂ (g/km) | max. 200 | | konkrétní údaj |
| Exhalační (emisní) norma: | min. EURO 6 | | konkrétní údaj |
| Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním nařízení vlády č. 173/2016 Sb.,  o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel (max. 9,0 l / 100 km) | | | konkrétní údaj |
| Převodovka: | automatická, min. 6 st. vpřed | | konkrétní údaj |
| Pohon kol: | Přední i zadní 4 x 4 | | ANO / NE |
| Největší technicky přípustná / povolená hmotnost vozidla [kg]: | | | konkrétní údaj |
| Užitečné zatížení vozidla [kg]: | min. 450 (údaj dle ZTP schváleného typu vozidla) | | konkrétní údaj |
| Barva karoserie: | černá | | ANO / NE |
| Barva interiéru: | tmavě šedá / černá / kombinace obou barev | | konkrétní údaj |
| Potah sedadel: | Alcantra+kůže / kůže s ventilací | | konkrétní údaj |
| Objem palivové nádrže (dm³): | min. 50 | | konkrétní údaj |
| Objem zavazadlového prostoru - měřený metodou VDA v dm³ (po odečtení prostoru pro umístění rezervy): | min. 580 | | konkrétní údaj |
| Záruka výrobce | min. 5 let / 100 000 km | | konkrétní údaj |
|  |  | |  |
| **Požadované vnější rozměry:** | | |  |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | | | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Délka (mm): | | min. 4.800 | konkrétní údaj |
| Rozvor (mm): | | min. 2.750 | konkrétní údaj |
| Šířka (mm): | | min. 1.850 | konkrétní údaj |
|  | |  |  |
| **Požadovaná bezpečnostní a funkční výbava:** | | |  |
| Kupujícím požadované technické požadavky  (výbava vozidla) | | | Splnění požadované výbavy prodávajícím nabízeného vozidla |
| Boční a hlavové airbagy vpředu | | | ANO / NE |
| Boční a hlavové airbagy vzadu | | | ANO / NE |
| Airbag spolujezdce s deaktivací | | | ANO / NE |
| Tříbodové výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech | | | ANO / NE |
| Tříbodové bezpečnostní pásy na zadních sedadlech | | | ANO / NE |
| Kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu | | | ANO / NE |
| Výškově nastavitelné hlavové opěrky na všech sedadlech | | | ANO / NE |
| Elektronický stabilizační systém | | | ANO / NE |
| Imobilizér | | | ANO / NE |
| Posilovač řízení | | | ANO / NE |
| Volant nastavitelný min. ve 2 osách multifunkční s ovládáním rádia a handsfree | | | ANO / NE |
| Handsfree sada s technologií bluetooth v českém jazyce (dodávané s vozidlem z výroby) | | | ANO / NE |
| Kontrola tlaku v pneumatikách | | | ANO / NE |
| Přední mlhové světlomety | | | ANO / NE |
| Denní svícení (automatické spínání denního jízdního osvětlení) | | | ANO / NE |
| Automatické přepínání světel - denní svícení/potkávací světla | | | ANO / NE |
| Xenonové nebo LED potkávací světlomety | | | ANO / NE |
| Vyhřívané zadní sklo | | | ANO / NE |
| Vyhřívané čelní sklo | | | ANO / NE |
| Vyhřívaná přední sedadla | | | ANO/NE |
| Signalizace vzdálenosti při parkování vizuální a akustická, čidla vpředu a vzadu, parkovací kamera vzadu | | | ANO / NE |
| Klimatizace plně automatická, min. dvouzónová | | | ANO / NE |
| Centrální zamykání včetně dálkového ovládání (min. 2 klíče s ovládáním) | | | ANO / NE |
| Palubní počítač s ukazatelem min. venkovní teploty, dojezdem na zbývající PHM v českém jazyce | | | ANO / NE |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | | | ANO / NE |
| Automatické zatmavování vnitřního zpětného zrcátka při oslnění zezadu | | | ANO / NE |
| Elektricky ovládaná boční okna vpředu i vzadu | | | ANO / NE |
| Tónovaná skla v předu a zatmavená zadní okna (dodávané s vozidlem z výroby) | | | ANO / NE |
| Boční a zadní sluneční rolety (dodávané s vozidlem z výroby) | | | ANO / NE |
| Rádio originální z výroby integrované v palubní desce, HF - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB - komunikace plně v českém jazyce | | | ANO / NE |
| Navigační systém včetně mapových podkladů (dodané s vozidlem z výroby) - komunikace plně v českém jazyce | | | ANO / NE |
| Výškově a podélně nastavitelná sedadla vpředu (min. mechanicky) | | | ANO / NE |
| Nastavitelné bederní opěrky v sedadlech vpředu (min. mechanicky) | | | ANO / NE |
| Dělená a sklopná zadní opěradla | | | ANO / NE |
| Středová loketní opěrka vpředu | | | ANO / NE |
| Osvětlení interiéru / lampičky pro čtení vzadu | | | ANO / NE |
| Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru pro zajištění nákladu | | | ANO / NE |
| Upevňovací síť pro bezpečné zajištění předmětů v zavazadlovém prostoru | | | ANO / NE |
| Vkládané textilní koberce z originálního příslušenství výrobce | | | ANO / NE |
| Min. 17" kola s disky z lehkých slitin s letními pneumatikami (dodávané s vozidlem z výroby) | | | ANO / NE |
| Min. 17" kompletní zimní kola z lehkých slitin z originálního příslušenství výrobce | | | ANO / NE |
| Rezervní kolo minimálně dojezdové včetně příslušenství (zvedák vozu, klíč na šrouby kol) | | | ANO / NE |
| Roční dálniční známka | | | ANO / NE |
| Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích | | | ANO / NE |
| Hlídání mrtvého úhlu | | | ANO/NE |
| Asistent rozjezdu do kopce | | | ANO/NE |
| Asistent udržování jízdního pruhu | | | ANO/NE |
| Tažné zařízení výsuvné - elektrické | | | ANO/NE |
| Nezávislé topení | | | ANO/NE |
|  | |  |  |