**Technická specifikace**

**„Chemické a mechanické čištění kondenzátorů a výparníků chladícího zařízení Trane II.“**

Předmětem této veřejné zakázky je provedení chemického a mechanického vyčištění kondenzátoru a výparníku chlazení zařízení Trane RTWD070 sériového čísla ELC02421 a ELC02422 umístěného v budově J v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Rozsah předmětu plnění:

* Revize úniků - defektoskopie trubek pro zjištění stavu výměníku, z důvodu prevence potržení trubek včetně detekce vnitřního úniku chladiva,
* Čištění trubkových výměníků a čištění kondenzátorů - chemické a mechanické vyčištění kondenzátoru a výparníků chladícího zařízení,
* Tube test (defektoskopie výměníků).

Zhotovitel (účastník) je povinen po ukončení všech výše uvedených činností vystavit protokol a odeslat ho na email: [werner.patrik@nemocnicenachod.cz](mailto:werner.patrik@nemocnicenachod.cz)

Zhotovitel je povinen ukončení plnění zaslat fakturu elektronicky na email: [fakturace@nemocnicenachod.cz](mailto:fakturace@nemocnicenachod.cz) a v kopii na email: [werner.patrik@nemocnicenachod.cz](mailto:werner.patrik@nemocnicenachod.cz)