**Rozmístění prvků pro zajištění konektivity – IROP – Na Švarcavě**

**Zařízení Umístění v místnosti**

Server HPE ML110 Gen9 E5-2620v4 LFF 8GB EU Svr, 2x 1.06

GE, 4x HDD HP 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in

Záruka 5 let NBD

APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V, včetně záruky 1.06

na 5 let, baterie 2 roky

UTM firewall, FortiGate 80D, 4x GE RJ45 ports, 16GB onboard storage, 1.06

Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 32 / 16 plus 24x7

Forticare and FortiGuard UTM Bundle na 5 let

Flowmon Probe 1000, 1 x 1GbE monitorovací port – 1.06

měď, včetně záruky na 5 let a TAP

Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch 1x1.06, 1x1.21

Aruba IAP-305 (RW) Instant 2x/3x 11ac AP, včetně 1.01, 1.07, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20,

držáku na zeď 1.21, 1.25, 1.26, 1.28, 1.33, 1.37

19” stojanový rozvaděč - skleněné dveře 32U 600x600 1.06

včetně příslušenství, polic, ventilátorů, vystrojený

Dvojzásuvka RJ45 na zeď, Cat5E 1.01-2x, 1.07, 1.19, 1.21, 1.25, 1.26, 1.32, 1.37-2x