Areál SPŠKS Hořice

V hlavní budově ve stávající počítačové učebně bude umístěn SERVER, hlavní router s monitoringem a filtrováním provozu, firewall a dále potom stávající switche.

PC sestavy budou umístěny v hlavní budově v učebně č.2.

Umístění hlavního přístupového bodu ALCOMA MP360 včetně příslušenství bude v budově DM.

Umístění záložního přístupového bodu UBNT MT10 včetně příslušenství bude v budově DM.

Umístění wifi access pointů (AP) bude následující:

3ks AP – hlavní budova

3ks AP – budova dílen

3ks AP – budova s laboratoří 3D tisk, 3D skener, robotické pracoviště

1ks AP - budova DM

Propojení všech budov bude realizováno optickým kabelem s galvanickým oddělením na jednotlivých budovách.

Ve všech budovách bude strukturovaná kabeláž.