Dodavatel do tabulky doplní názvy veškerého dodávaného HW zařízení a všech nutných SW licencí, kterými bude plnit realizaci jednotlivých technických opatření veřejné zakázky. Tabulka musí obsahovat seznam veškerého dodávaného hardware a software pro realizaci a v případě potřeby dodavatel doplní do tabulky další chybějící řádky.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Realizace opatření ID1 Chlazení a klimatizace** | | |
| **Počet** | **Položka** | **Název a specifikace dodávaného řešení (hardware, software, ...)** |
| 2 | Venkovní jednotka | *doplnit* |
| 2 | Vnitřní jednotka | *doplnit* |
| 1 | Řídicí systém chlazení a klimatizace | *doplnit* |
| **Realizace opatření ID2 Přepínače přístupové vrstvy sítě** | | |
| **Počet** | **Položka** | **Název a specifikace dodávaného řešení (hardware, software, ...)** |
| 21 | PoE přepínač | *doplnit* |
| 6 | Přepínač bez PoE | *doplnit* |
| 19 | Stohovací kabel 50 cm | *doplnit* |
| 7 | Stohovací kabel 1 m | *doplnit* |
| 1 | Stohovací kabel 3 m | *doplnit* |
| 30 | SFP pro rychlost 10 Gb/s v režimu multi-mode do 220m (a v režimu single-mode G.652 do vzdálenosti 300 m) | *doplnit* |
| 20 | SFP pro rychlost 10 Gb/s v režimu single-mode G.652 do vzdálenosti 10km | *doplnit* |
| 13 | Optický kabel MM 50/125 2m, LC/SC | *doplnit* |
| 13 | Optický kabel MM 50/125 3m, LC/SC | *doplnit* |
| 1 | Optický kabel SM 2m, LC/LC | *doplnit* |
| 1 | Optický kabel SM 3m, LC/LC | *doplnit* |
| 2 | Mode conditioning optický kabel 2m, LC/SC | *doplnit* |
| 2 | Mode conditioning optický kabel 3m, LC/SC | *doplnit* |
| **Realizace opatření ID3 Přístupové body bezdrátové části přístupové vrstvy sítě** | | |
| **Počet** | **Položka** | **Název a specifikace dodávaného řešení (hardware, software, ...)** |
| 192 | Interní přístupové body (WiFi AP) | *doplnit* |
| 6 | Externí přístupové body (WiFi AP) | *doplnit* |
| **Realizace opatření ID4 Rozšíření přepínačů v agregační vrstvě sítě** | | |
| **Počet** | **Položka** | **Název a specifikace dodávaného řešení (hardware, software, ...)** |
| 2 | Přepínač 24x 10GE SFP+ | *doplnit* |
| 1 | Přepínač 48x 10/100/1000 | *doplnit* |
| 16 | DAC kabel, 3 m | *doplnit* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Realizace opatření ID5 Rozšíření dostupnosti technologické vrstvy** | | |
| **Počet** | **Položka** | **Název a specifikace dodávaného řešení (hardware, software, ...)** |
| 4 | Síťová karta pro systém IBM x3690 X5 | *doplnit* |
| 4 | Síťová karta pro systém IBM x3850 X5 | *doplnit* |
| 16 | Passive SFP+ DAC Cable včetně SFP+ modulů, 3m | *doplnit* |
| **Realizace opatření ID6 Monitoring bezdrátové části přístupové vrstvy sítě** | | |
| **Počet** | **Položka** | **Název a specifikace dodávaného řešení (hardware, software, ...)** |
| 1 | SW modul pro sledování bezdrátové části přístupové vrstvy sítě LAN - rozšíření stávajícího nástroje (HP iMC Standard Edition Software Platform, P/N: JF377AAE) pro provozní dohled síťové infrastruktury | *doplnit* |
| **Realizace opatření ID7 Ochrana síťového perimetru** | | |
| **Počet** | **Položka** | **Název a specifikace dodávaného řešení (hardware, software, ...)** |
| 2 | NGFW/UTM firewall včetně veškerého příslušného SW | *doplnit* |
| 1 | SW pro centrální management, logování a reporting firewallů | *doplnit* |
| **Realizace opatření ID8 Ochrana před DDoS útoky** | | |
| **Počet** | **Položka** | **Název a specifikace dodávaného řešení (hardware, software, ...)** |
| 2 | DDoS HW zařízení včetně veškerého příslušného SW | *doplnit* |
| **Realizace opatření ID9 Řízení přístupu k síťovým prostředkům** | | |
| **Počet** | **Položka** | **Název a specifikace dodávaného řešení (hardware, software, ...)** |
| 1 | HW zařízení pro řízení přístupu k síťovým prostředkům | *doplnit* |
| **Realizace opatření ID10 SW pro centrální management, logování a reporting firewallů** | | |
| **Počet** | **Položka** | **Název a specifikace dodávaného řešení (hardware, software, ...)** |
| 2 | HW zařízení SIEM včetně veškerého příslušného SW | *doplnit* |
| **Realizace opatření ID11 Optický propoj přístupové a páteřní vrstvy sítě** | | |
| **Počet** | **Položka** | **Název a specifikace dodávaného řešení (hardware, software, ...)** |
| 1 | Optický propoj (SM kabel s 24 vlákny o délce 300 m) | *doplnit* |