#### TECHNICKÉ PODMÍNKY - zadání

##### k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení:

## „Nákup dodávkových osobních automobilů do terénu“

1. Identifikační údaje o zadavateli a zástupci zadavatele

**Zadavatel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název zadavatele:** | **Česká lesnická akademie Trutnov-střední škola a vyšší odborná škola** |
| **IČ:** | 60153296 |
| **Sídlo zadavatele:** | Lesnická 9, 541 01 Trutnov |
| **Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:** | Ing. Miloš Pochobradský - ředitel |

**Zástupce zadavatele**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Centrum evropského projektování a. s.** |
| **Sídlo:** | Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ 500 03 |
| **IČ / DIČ:** | 27529576 / CZ 27529576 |
| **OR:** | Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2674 |
| **Kontaktní osoba:** | Mgr. Pavel Štěpán, +420 725 540 246, [stepan@cep-rra.cz](mailto:stepan@cep-rra.cz) |
| **Datová schránka:** | c3gdcip |

1. Technické podmínky - zadání

Automobily budou využívány pro účely přepravy osob převážně na polních nebo lesních cestách a také na silnicích.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadované technické parametry, funkční požadavky a výbava** | | | | |
| **Sl.1** | **Sl. 2** | | **Sl. 3** | **Sl. 4** |
| **Č.p.** | **Požadavky zadavatele** | | **Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem**  **ANO/NE** | **Nabízený parametr / popis** |
| 1 | Typ vozidla | vozidlo kategorie N1G |  |  |
| 2 | Pohon | stálý pohon 4x4 |  |  |
| 3 | Typ motoru | zážehový, min. výkon 70 kW |  |  |
| 4 | Barva | bílá |  |  |
| 5 | Počet dveří | 4 (řidič, spolujezdec, + boční dveře a skříňové otvírání zadní části vozu) |  |  |
| 6 | Počet míst k sezení | 9 |  |  |
| 7 | Minimální přejezdový úhel | 22° |  |  |
| 8 | Minimální světlá výška v nejnižším bodě | 150 mm |  |  |
| 9 | Minimální přední nájezdový úhel | 25° |  |  |
| 10 | Minimální poměr u redukční převodovky | 1 : 1,6 |  |  |
| 11 | Dvojmontáž zadní nápravy | ANO |  |  |
| 12 | Plnohodnotné rezervní kolo | ANO |  |  |
| 13 | Tažné zařízení | ANO |  |  |
| 14 | Mechanicky uzamykatelný mezinápravový diferenciál | ANO |  |  |
| 15 | Základní záruka min. | 2 roky |  |  |

**Prohlášení účastníka**:

Svým podpisem stvrzujeme, že naše nabídka splňuje veškeré jednotlivé výše uvedené technické podmínky a parametry, což jsme stvrdili i vyplněním ANO ve sloupci Sl. 3 „Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem ANO/NE“.

Pokud účastník v tabulce uvede u výše definovaných požadavků alespoň v jednom případě údaj NE, znamená to nesplnění technických podmínek veřejné zakázky a z toho plynoucí vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Do sloupce Sl. 4 „Nabízený parametr / popis“ uvede účastník do žlutě podbarvených polí jím nabízený konkrétní parametr/popis.

V ………………………………………….…… dne …………………………

……………………………………………………………

jméno, funkce

podpis oprávněného zástupce účastníka