**Specifické technické podmínky pro realizaci**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky** | **Instalace rekuperace v učebnách SPŠ Trutnov – stavební práce** |
| Zadavatel | Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, IČO 69174415, sídlo Školní 101, 541 01 Trutnov |

**Staveniště a provozní podmínky stavby**

1. Uvedené informace jsou podkladem k vyhotovení Plánu BOZP na staveništi i ocenění zařízení staveniště a provozních vlivů při provádění stavby.
2. Objednatel poskytne zařízení staveniště uvnitř budovy školy:

* napojení elektro z rozvodů v budově
* napojení vodovodu z rozvodů v budově

1. Objednatel je vlastníkem pozemků mimo budovu školy. Příjezd k budově školy výhradně po zpevněné komunikaci z hlavní silnice.
2. Pozemek v okolí školy

* p. p. 66 – zastavěná plocha a nádvoří
* p. p. 162/1 – ostatní plocha

1. Provoz objednatele

* Pro průběh stavby budou podmínky aktualizovány při předání staveniště.

1. Ostatní podmínky

* V rámci zařízení staveniště (a plánu BOZP) musí být řešeno (a oceněno) i opatření pro bezpečnost chodců na veřejném prostranství – kolem budovy, ochrana hlavního vchodu do školy apod.
* Staveniště bude předáváno s instalacemi - elektrorozvody pod napětím a vodovod a ústřední vytápění pod tlakem.
* Jednotlivé místnosti budou předány s nábytkem (školní lavice, židle, zařízení kabinetů, zařízení odborných učeben, včetně učeben výpočetní techniky a laboratoří, atd.), zhotovitel zajistí na své náklady veškeré potřebné stěhování a kompletní zakrytí vybavení učeben a kabinetů (prachotěsné).
* Zhotovitel bude předávat jednotlivé části stavby objednateli po komplexním úklidu.
* Objednatel nevylučuje nutnost omezení elektrického příkonu pro staveniště s ohledem na souběh se zařízeními školy.
* Podrobnější podmínky zabezpečení ochrany zdraví i majetku obou smluvních stran budou vymezeny při předání staveniště.
* Na staveništi umístí zhotovitel nádoby na omývání nářadí od maltovin, sádry, malby apod., a to na každém pracovním podlaží. Tyto hmoty nesmí být smývány a vypouštěny do kanalizace. S tímto opatřením prokazatelně seznámí zhotovitel všechny pracovníky stavby (i subdodavatelů).
* Pracovní doba stavby (možno) – 6.00 až 19.00 včetně sobot a svátků (nedělí).
* Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel výměnu zámku (vložky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady.
* Zhotovitel vyvěsí na staveništi informační tabuli s oznámením svého názvu firmy, jména stavbyvedoucího a kontaktními údaji.