**Oblastní nemocnice Náchod, Purkyňova 446, 547 01 Náchod (dolní)**



Pavilon K:

* Rovná střecha
* Část střechy využitelná pro FVE
* Plocha střechy pro FVE cca 400 m2

Pavilon H:

* Rovná střecha
* Využitelná pro FVE
* Plochy střechy pro FVE cca 530 m2

Ostatní:

* Střechy se jeví jako ne zcela vhodné, zastíněné, před rekonstrukcí a v budoucnu bourání pavilonu
* V okolí hodně stromů, není jisté, jestli v nějakém ročním období nebudou bránit část dne plnému osvícení sluncem.
* Střechy K, H – žádný viditelný problém, není v plánu rekonstrukce (informace - p. Kapucián).


Nemocnice si nechala zpracovat vlastní předběžné posouzení střech z pohledu instalace FVE.

Je potřeba toto předběžné posouzení odborně prověřit z hlediska proveditelnosti, zastínění a eventuálních plánovaných stavebních úprav pavilonů.


Obrázek z předběžného posouzení možnosti instalace FVE:



**Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech**


****

**Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech**

****

**Odběrná místa**

**Vysoké napětí**

****