Příloha č. 2\_4 - Technická specifikace

**Vyplněná příloha č. 2\_4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky: Zvedák na pacienty**

Část veřejné zakázky: 4

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr (pole je žlutě podbarveno), dodavatel ve sloupci „Konkrétní specifikace / hodnota“ doplní konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Do posledního sloupce „Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)“ uvede dodavatel příslušný odkaz, kde v nabídce si zadavatel může ověřit požadovaný parametr.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

**Technická specifikace**

***Dodavatel vyplní zvýrazněná pole***

|  |  |
| --- | --- |
| **Zvedák na pacienty na lůžkové oddělení** | |
| **Výrobce** |  |
| **Typ / Model** |  |
| **Záruka v měsících (min. 24 měsíců)** |  |
| **Počet ks** | **3** |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |

|  |
| --- |
| **Základní vlastnosti přístroje** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Specifikace** | **Splněno**  **ANO / NE** | **Konkrétní**  **specifikace / hodnota** | **Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)** |
| Mobilní, výškově nastavitelný zvedák je určen pro přesun, zvedání ze země a manipulaci se zcela imobilními klienty. |  |  |  |
| Zvedák lze použít pro přesuny jako např. do/z vany, na/z toalety, na sprchový vozík, na/ z křesla a z/na lůžko. |  |  |  |
| Zvedák má stabilní konstrukci s bezpečnou pracovní zátěží min. 225 kg. |  |  |  |
| 4 bodová závěsná hrazda. |  |  |  |
| Vertikální i horizontální zdvih. |  |  |  |
| Pracovní rozsah – zdvih, min. 1300 mm. |  |  |  |
| Elektrický pohon – akumulátorový zdroj. |  |  |  |
| Elektricky otevíraný podvozek. |  |  |  |
| Zvedák lze ovládat ručním dálkovým ovladačem. |  |  |  |
| Indikátor stavu baterie upozorňující na její výměnu. |  |  |  |
| Systém nouzového mechanického spuštění. |  |  |  |
| Signalizace potřeby servisního zásahu a váhového přetížení. |  |  |  |
| Odolnost vůči vodě. |  |  |  |
| Přístroj musí projít dveřmi 800 mm. |  |  |  |
| Možnost vážit pacienta na zvedáku. |  |  |  |
| Možnost využití zvedáku pro nácvik chůze. |  |  |  |
| Zvedák lze použít pro mobilizaci ležících pacientů. |  |  |  |
| **Součást dodávky** | | | |
| Přídavné opěrné madlo pro nácvik chůze. |  |  |  |
| Elektronická váha třídy III. ke zvedáku vč. příslušenství k zavěšení. |  |  |  |
| Kolečka s nízkým třením, min. 2 ks bržděná (pro každý zvedák). |  |  |  |
| Závěsný vak určený pro mytí pacientů o velikosti XL. |  |  |  |
| Závěsný vak určený pro přesun pacientů o velikosti L. |  |  |  |
| Dostatečně výkonný akumulátor. |  |  |  |
| Pokud není akumulátor integrovaný, tak je nabíječka součástí dodávky. |  |  |  |
| Všechny vaky musí být omyvatelné. |  |  |  |
| Možnost použití jednorázových vaků. |  |  |  |

\* *Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*

**Doplňující informace:**

* v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
* jedná se o zdravotnický prostředek dle zákona o zdravotních prostředcích v platném znění: ANO / NE (doplní dodavatel)
* klasifikační třída zdravotnického přístroje: …………… (doplní dodavatel)
* podléhá notifikaci SÚKL: ANO / NE (doplní dodavatel)
* uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také): ……………..(doplní dodavatel)

**Kybernetická bezpečnost**

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.