**Technická specifikace**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | **Pořízení přenosných vizualizérů** |
| Zadavatel | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546 |
| Druh řízení | Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku |

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepších parametrů.

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořízení přenosných vizualizérů – požadované parametry | | | | |
| Výrobce a model nabízeného zařízení | | | [vyplní dodavatel] | |
| Jednotková cena nabízeného zařízení v Kč bez DPH | | | [vyplní dodavatel] | |
| Parametr | **Požadavek** | **Parametr nabízeného plnění** | |
| Rozlišení | nativní 1920 x 1080 px | [vyplní dodavatel] | |
| Obnovovací frekvence obrazovky | 30 snímků za sekundu |  | |
| Digitální zoom | Min. 8x | [vyplní dodavatel] | |
| Ostření | Automatické s manuálním doostřením | [vyplní dodavatel] | |
| Nastavitelnost snímací hlavy | Výškově i otočení o min. 90° | [vyplní dodavatel] | |
| Režim mikroskop | Ano | [vyplní dodavatel] | |
| Světelný zdroj | Zabudovaný LED modul | [vyplní dodavatel] | |
| Konektivita | Min. USB 2.0 | [vyplní dodavatel] | |
| Součást balení | Pouzdro a připojovací USB kabel | [vyplní dodavatel] | |