Příloha č. 2\_1 - Technická specifikace

**Vyplněná příloha č. 2\_1 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název části veřejné zakázky: Noční stolky**

Část veřejné zakázky: 1

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

**Technická specifikace**

***Dodavatel vyplní zvýrazněná pole***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Noční stolky (Pacientský stolek s jídelní deskou, pojízdný)** | | | | |
| **Výrobce** | |  | | |
| **Typ / Model** | |  | | |
| **Záruka v měsících (min. 24 měsíců)** | |  | | |
| **Počet ks** | | **12** | | |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus | |  | | |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů | |  | | |
| DPH v Kč celkem samostatně | |  | | |
| Cena v Kč včetně DPH celkem | |  | | |
| **Základní vlastnosti přístroje** | | | | |
| **Číslo** | **Specifikace** | | **Splněno**  **ANO / NE** | **Konkrétní specifikace / hodnota** |
| 1.1 | Oboustranné provedení, stabilní kovová konstrukce včetně podvozku. | |  |  |
| 1.2 | Materiál desky z odolného a dobře udržovatelného i dezinfikovatelného materiálu (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD). | |  |  |
| 1.3 | Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů. | |  |  |
| 1.4 | Provedení stolku zásuvka, nika, dvířka, prostor pro obuv. | |  |  |
| 1.5 | Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním zdvihu se zajištěním, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry jídelní desky vhodné pro tác s jídlem min. 550x330 mm. | |  |  |
| 1.6 | Zásuvka s pojistkou proti vypadnutí. | |  |  |
| 1.7 | Plastová vložka zásuvky z ABS. | |  |  |
| 1.8 | Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET lahev. | |  |  |
| 1.9 | Prostor pro obuv ve spodní části stolku (pod dvířky) přístupný z čela stolku – polička. | |  |  |
| 1.10 | Dvojitá plastová kolečka o průměru min. 65 mm, min. 2 kolečka brzditelná. | |  |  |
| 1.11 | Uzamykatelná dvířka s dodávkou 2 klíčů. | |  |  |
| 1.12 | Držák ručníku. | |  |  |
| 1.13 | Korpus stolku bílý (stejná barva jako lůžka). | |  |  |
| 1.14 | Barevné provedení zásuvky a dvířek dle požadavku zadavatele. | |  |  |
| 1.15 | Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek. | |  |  |
| 1.16 | Nosnost jídelní desky min. 8 kg. | |  |  |

**\*** *V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům dané normy.*

**Doplňující informace:**

* v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
* klasifikační třída zdravotnického přístroje: …………… (doplní dodavatel)
* uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také): …………… (doplní dodavatel)