**Příloha č.5**

**Technická specifikace** **Oscilační hranová bruska**

**Dodavatel vyplní podbarvená pole.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nabízené zboží (výrobce, tovární značka, typ apod.)** | | |
|  | | |
| **Parametr** | **požadovaná hodnota** | **nabízená hodnota**  splňuje ANO / NE |
| šíře brusného pásu | Min. 180 mm |  |
| oscilace pásu | ANO |  |
| sklápění stolu | sklápění stolu 0 – 45 |  |
| pogumovaný válec pro broušení vnitřních rádiusů | Min. 1 |  |
| přesné broušení pomocí pravítek a patky | ANO |  |
| možnost broušení na průměru | 60 a 80 mm |  |
| Výkon motoru | Min. 2,5 kW |  |
| napětí 400V/50Hz | 400V/50Hz |  |
| záruka na stroj 24 měsíců | 24 měsíců |  |
| vyroben dle evropské normy CE | ANO |  |
| součástí stroje ustavení, montáž a zaškolení obsluhy | ANO |  |

Cena ………………………. Bez DPH ……………………………..včetně DPH