**Technická specifikace**

**„Chemické a mechanické čištění kondenzátorů a výparníků chladícího zařízení Trane“**

Předmětem této veřejné zakázky je provedení chemického a mechanického vyčištění kondenzátoru a výparníku chlazení zařízení Trane RTWD070 sériového čísla ELC02421 a ELC02422 umístěného v budově J v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Rozsah předmětu plnění:

* Servisní prohlídka - V rámci servisní prohlídky zařízení je zhotovitel povinen provádět **pravidelnou revizi úniku chladiva** dle zákona č. 73/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, resp. nařízení EU (ES) 842/2006 včetně zápisu do revizní-evidenční knihy chladícího zařízení.
* Revize úniků - defektoskopie trubek pro zjištění stavu výměníku, z důvodu prevence potržení trubek včetně detekce vnitřního úniku chladiva,
* Čištění trubkových výměníků a čištění kondenzátorů - chemické a mechanické vyčištění kondenzátoru a výparníků chladícího zařízení,
* Olejová analýza (případně výměna oleje),
* Analýza vibrací,
* Tube test (defektoskopie výměníků).

Zhotovitel (účastník) je povinen po ukončení všech výše uvedených činností vystavit protokol a odeslat ho na email: werner.patrik@nemocnicenachod.cz

Zhotovitel je povinen ukončení plnění zaslat fakturu elektronicky na email: fakturace@nemocnicenachod.cz a v kopii na email: werner.patrik@nemocnicenachod.cz